**调 查 资 料**

**项目名称：广东省黄村体育训练中心2024-2025年专业运动队体育器材采购项目**

**供应商地址：**

**联 系 人：**

**联系电话：**

**供应商名称：**

**日 期： 年 月 日**

**调查资料目录表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件类型** | **序号** | **文件名称** | **提交情况** | | **页码** | **备注** |
| 有 | 无 |
| 调查资料 | 1 | 供应商基本情况表（格式1） |  |  |  |  |
| 2 | 初步报价表（格式2） |  |  |  |  |
| 3 | 调研问卷（格式3） |  |  |  |  |
| 4 | 同类采购项目业绩一览表（格式4） |  |  |  |  |
| 5 | 相关企业资质和获奖证书（格式5） |  |  |  |  |
| 6 | 其它文件（如有） |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目，以上调查资料提交时必须严格按照《调查资料目录表》的排列顺序。
2. 调查资料提供盖章电子版及可编辑word文件。

1. **供应商基本情况表**

**供应商基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | | | | | | | |
| 营业执照号 |  | | | | | | | | | | | |
| 地址 |  | | | | | | | | | | | |
| 法人代表 |  | | | | | 职务 | | | |  | | |
| 授权代表 |  | | | | | 职务 | | | |  | | |
| 邮编 |  | | 电话 | | |  | | | | 传真 |  | |
| 是否中小微企业 | 🞎大型企业 🞎中型企业 🞎小型企业 🞎微型企业 | | | | | | | | | | | |
| 从业人员数量 |  | | | 营业收入 | | |  | | 资产总额 | | |  |
| 证书情况 | 证书名称 | 证书等级 | | | 发证单位 | | | 证书有效期 | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |
| 公司简介 |  | | | | | | | | | | | |

注：1．文字描述：企业性质、发展历程、经营规模、主营产品、技术力量等；

2．图片描述：经营场所、主要经营项目等；

3．法人或者其他组织的营业执照；

4．供应商认为应该提交的其他资料。

1. **初步报价表**

注：1.可选择一个或多个采购包进行报价

2.请提供器材的检测报告（如有）

3.本项目采购的器材类型分为球类项目、车类项目、射击射箭类项目、其他类项目、冬季项目类器材，**主要为省级专业运动队伍为备战高水平、高级别比赛进行日常训练所使用(部分器材需符合国际体育运动专项联合会、国际比赛组委会国家相应体育运动管理部门对所使用器材的指定范围和认证要求)。**

**球类项目**

采购包1（曲棍球专业运动器材装备服务）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **运动项目名称** | **名称** | **尺寸、材质、工艺要求等说明** | **所投品牌** | **单位** | **市场零售价(元)** | **供应商技术指标响应度（满足/不满足）** | **图示** |
| 1 | 男子曲棍球 | 拉力带 | 材质：天然乳胶或合成橡胶材料，具有一定的弹性和耐用性。 设计：多种长度和强度等级可选，易于使用。 功能：用于力量和耐力训练，提高运动员的身体素质。 2080X4.5X32mm 阻力值35--85磅 |  | 个 |  |  |  |
| 2 | 教练员指挥服长袖 | 材质：轻量化、透气的面料，如聚酯纤维或混纺织物。 设计：短袖设计，舒适自然，以便教练在比赛或训练中自由移动。前面板上可设计有拉链或纽扣，方便穿脱。胸前应有足够的空间容纳名牌和队徽。 功能：教练指挥服短袖应该轻便、透气、舒适、易清洗、耐用。能够有效地防止汗水的积累，保持教练干爽舒适。 春夏款，涤纶加棉混纺 |  | 件 |  |  |  |
| 3 | 曲棍球棍套 | 材质：尼龙、皮革等。 设计：球棍包通常有一到多个隔层，能够容纳一到多支球棍。 功能：方便球员携带和存放球棍，保护球棍不受损坏。 |  | 个 |  |  |  |
| 4 | 人型阻挡 | 由塑料制成，训练时摆放到场地上替代防守球员，与真人一致给球员带来压迫感，达到预期的训练目的。 |  | 个 |  |  |  |
| 5 | 守门员球棍-1 | 材质：碳纤维、玻璃纤维、木材等。 设计：守门员球棍比普通球棍长，其头部较宽，以便更好地拦截球。 功能：能够帮助守门员在球门前拦截和射门。 |  | 根 |  |  |  |
| 6 | 守门员训练弹网 | 由金属和弹性尼龙制成，金属四方形框架的中心用弹性尼龙编织成网，当球击打到网面上会不确定变向反弹，训练守门员的反应速度。 |  | 套 |  |  |  |
| 7 | 守门员训练兜网 | 由金属、塑料和尼龙织物制成，金属握把1.2米长，在顶部固定塑料制成环形中心配有尼龙编织的网兜。是训练守门员使用，教练员可以根据训练需要把每个球准确的发送到指定位置，快速达到训练目的。 |  | 个 |  |  |  |
| 8 | 半指手套 | 材质：选用高强度纤维织物，抗磨耐磨涤纶等材质。 设计：适合曲棍球比赛使用，紧贴手部，指节处空出，方便手部操作。 功能：具有良好的抗冲击、抗摩擦和防滑效果，透气性好。 |  | 个 |  |  |  |
| 9 | 全指手套 | 材质：选用高强度纤维织物，抗磨耐磨涤纶等材质。 设计：适合曲棍球比赛使用，紧贴手部，指节处空出，方便手部操作。 功能：具有良好的抗冲击、抗摩擦和防滑效果，透气性好。 |  | 个 |  |  |  |
| 10 | 护腿板 | 由尼龙织物、皮革和泡沫制成。是为防短角球设计，在防短角球时给予球员手部和腕部最大的保护，避免球员受伤。 |  | 副 |  |  |  |
| 11 | 短角球防守护手 | 由尼龙织物、皮革和泡沫制成。是为防短角球设计，在防短角球时给予球员手部和腕部最大的保护，避免球员受伤。 |  | 个 |  |  |  |
| 12 | 球包 | 材质：尼龙、皮革等。 功能：方便队伍统一携带和存放球，保护球不受损坏。 |  | 个 |  |  |  |
| 13 | 曲棍球专项鞋-1 | 材质： 鞋面采用耐磨性高的合成材料，如PU或牛皮，以保证耐用性。 鞋底采用具有良好抗滑性的橡胶或TPU材料，以帮助球员更好地控制身体平衡和移动方向。 内部采用透气性好的材料，以提高穿戴舒适性。 设计： 鞋身应该贴合脚型，同时提供足够的支撑和稳定性。 鞋头和鞋后跟应该加强保护，以避免球员受伤。 设计应该符合曲棍球比赛的规则和标准，如鞋底的凸起点数、凸起的高度等。 功能： 提供良好的抗震和缓冲功能，减少脚部受伤的风险。 提供良好的抓地力和灵活性，以帮助球员更好地控制身体平衡和移动方向。 提供足够的稳定性和支撑，以帮助球员更好地运动、停止和转向。 |  | 双 |  |  |  |
| 14 | 女子曲棍球 | 守门员护腿 | 材质：高强度聚酯纤维、橡胶泡沫、聚氨酯弹性材料等  设计：符合守门员身材，提供充分的腿部保护。  功能：  提供全面的腿部保护，包括膝盖、小腿、踝部等。  护腿内部填充泡沫材料，缓解冲击力，减少受伤。  带有可调节的尺寸和固定系统，确保护腿紧贴身体并稳定不移动。  带有透气孔和防滑材质，提高舒适度和稳定性。  均码，四条一袋 |  | 对 |  |  |  |
| 15 | 守门员护脚 | 材质：  外层采用耐磨性强的合成材料，如聚酯纤维或牛皮。  内层采用舒适性高的海绵材料，能够有效吸汗和透气。  设计：  设计紧密贴合脚型，保护守门员的脚趾、脚背、脚踝等关键部位。  设计防水功能，以便在冰场上长时间使用。  设计便于穿戴，可以快速拆卸和穿上。  功能：  提供良好的抗震和缓冲功能，减少脚部受伤的风险。  提供良好的抓地力和灵活性，以帮助守门员更好地控制球门。 |  | 副 |  |  |  |
| 16 | 曲棍球专项鞋-2 | 材质：  鞋面采用耐磨性高的合成材料，如PU或牛皮，以保证耐用性。  鞋底采用具有良好抗滑性的橡胶或TPU材料，以帮助球员更好地控制身体平衡和移动方向。  内部采用透气性好的材料，以提高穿戴舒适性。  设计：  鞋身应该贴合脚型，同时提供足够的支撑和稳定性。  鞋头和鞋后跟应该加强保护，以避免球员受伤。  设计应该符合曲棍球比赛的规则和标准，如鞋底的凸起点数、凸起的高度等。  功能：  提供良好的抗震和缓冲功能，减少脚部受伤的风险。  提供良好的抓地力和灵活性，以帮助球员更好地控制身体平衡和移动方向。  提供足够的稳定性和支撑，以帮助球员更好地运动、停止和转向。 |  | 双 |  |  |  |
| 17 | 曲棍球球棍-5 | 材质：碳纤维、玻璃纤维和聚酰胺纤维等，碳纤维含量85%。  设计：单面击球，球头部分纹理设计增加摩擦。  功能：便于停球，提高球员手感，帮助球员在球场上控制球。 |  | 根 |  |  |  |
| 18 | 曲棍球球棍-6 | AC10 PROBOW-S；由碳素、聚酰胺纤维、石墨烯和玻璃钢制成。Gryphon 长度 37.5 重量 520 ～525 平衡38 |  | 根 |  |  |  |
| 19 | 守门员球棍-2 | 由碳素、聚酰胺纤维、石墨烯和玻璃钢制成。材质：碳纤维、玻璃纤维、木材等。 设计：守门员球棍比普通球棍长，其头部较宽，以便更好地拦截球。 功能：能够帮助守门员在球门前拦截和射门。 |  | 根 |  |  |  |
| 20 | 短角球防守护脸 | 专项用具FACEMASK MASK：由特制硬塑料制成，脸部弧形设计与面部更加贴合舒适，更好的保护球员脸部避免伤害。透明的设计让球员视线清晰开阔，做好防守动作。 |  | 个 |  |  |  |
| 21 | 短角球防守手套 | 由尼龙织物、皮革和泡沫制成。是为防短角球设计，在防短角球时给予球员手部和腕部最大的保护，避免球员受伤。 |  | 个 |  |  |  |
| 22 | 防护手套 | 左手全指S（10个）右手全指S（10） |  | 个 |  |  |  |
| 23 | 发球机 | 材质：金属、塑料等。 设计：发球机通常有一个球筒，能够自动地将球发射出来。 功能：方便球员练习击球，提高球技水平。 |  | 台 |  |  |  |
| 24 | 教练指挥服短袖 | 春夏款，涤纶加棉混纺 |  | 件 |  |  |  |
| 25 | 教练指挥服外套 | 秋冬款 |  | 套 |  |  |  |
| 26 | 男、女子曲棍球 | 握把皮 | 材质：天然或合成橡胶，有一定的抓地力和耐磨性。 设计：防滑纹路设计，舒适手感。 功能：提供良好的握把力度和控制能力。 薄款，防滑，耐用 |  | 条 |  |  |  |
| 27 | 护齿 | 材质：硅胶或聚氨酯材料，透气性好且耐用。 设计：符合人体工学设计，易于安装和取下。 功能：提供牙齿保护和减少受伤的风险。 |  | 个 |  |  |  |
| 28 | 跑步鞋 | 透气、耐磨。鞋底EVA&橡胶 |  | 双 |  |  |  |
| 29 | 比赛长护袜 | 材质：袜身：90%绵纶，10%氨纶像筋；袜底：95%精梳棉，5%氨纶像筋。 |  | 对 |  |  |  |
| 30 | 守门员护具 | 材质：高强度聚酯纤维、橡胶泡沫、聚氨酯弹性材料等 设计：采用人体工学设计，符合守门员体型，提供充分的保护面积。 功能： 提供全面的身体保护，包括腿部、手臂、身体等。 护具内部填充泡沫材料，缓解冲击力，减少受伤。 带有可调节的尺寸和固定系统，确保护具紧贴身体并稳定不移动。 带有透气孔和防滑材质，提高舒适度和稳定性。 |  | 套 |  |  |  |
| 31 | 曲棍球球棍-1 | 材质：碳纤维、玻璃纤维和聚酰胺纤维等，碳纤维含量90%。  设计：单面击球，球头部分纹理设计增加摩擦。  功能：便于停球，提高球员手感，帮助球员在球场上控制球。 |  | 根 |  |  |  |
| 32 | 曲棍球球棍-2 | 材质：碳纤维、玻璃纤维和聚酰胺纤维等，碳纤维含量92%。  设计：单面击球，球头部分纹理设计增加摩擦。  功能：便于停球，提高球员手感，帮助球员在球场上控制球。 |  | 根 |  |  |  |
| 33 | 曲棍球球棍-3 | 材质：碳纤维、玻璃纤维和聚酰胺纤维等，碳纤维含量95%。  设计：单面击球，球头部分纹理设计增加摩擦。  功能：便于停球，提高球员手感，帮助球员在球场上控制球。 |  | 根 |  |  |  |
| 34 | 曲棍球球棍-4 | 材质：碳纤维、玻璃纤维和聚酰胺纤维等，碳纤维含量80%。  设计：单面击球，球头部分纹理设计增加摩擦。  功能：便于停球，提高球员手感，帮助球员在球场上控制球。 |  | 根 |  |  |  |
| 35 | 短角球防守护膝 | 由硬质塑料、泡沫和尼龙织物制成。防短角球时给予球员膝盖髌骨全方位保护，避免球员在防守短角球时受到伤害。方便穿戴。 |  | 副 |  |  |  |
| 36 | 短角球防守护档 | 由硬塑料和弹力橡胶制成，保护球员裆部避免受伤。 |  | 个 |  |  |  |
| 37 | 曲棍球 | 材质：碳纤维、玻璃纤维、木材等。  设计：曲棍球棍通常分为左手和右手，不同手持有不同形状的棍杆。  功能：能够扣住球、帮助球员在球场上控制球。 |  | 个 |  |  |  |
| 38 | 训练服 | 速干、透气 三个颜色 |  | 套 |  |  |  |
| 39 | 对抗标志服 | 100%聚酯纤维 绿色、橙色各1件 |  | 件 |  |  |  |
| 40 | 比赛服 | 再生聚酯纤维，永久透气排汗与防紫外线功能，三种颜色 |  | 套 |  |  |  |
| 41 | 训练比赛打底 | 透气、超强弹性 三色 |  | 套 |  |  |  |

采购包2（棒垒球专业运动器材装备服务）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **运动项目名称** | **名称** | **尺寸、材质、工艺要求等说明** | **所投品牌** | **单位** | **市场零售价(元)** | **供应商技术指标响应度（满足/不满足）** | **图示** |
| 1 | 棒球 | 棒球比赛棒 | 1.尺寸：83cm-85cm ， 2.材质：枫木 3.重量：880-900g 4.功能：超轻量，高弹性，中央平衡，把手防止脱落，易于挥击，满足专业运动队训练比赛要求 5.需世界棒垒联认证品牌 |  | 根 |  |  |  |
| 2 | 训练竹棒 | 1.规格：83/84/85cm，平均900g； 2.材质：合竹+打击部枫木贴面； 3.特性：树脂含浸，提升耐用度。 |  | 根 |  |  |  |
| 3 | 棒球 | 1.规格：9"/50Z,90%以上含羊毛量 2.材质：◎表：头层牛皮，红色缝线◎里：软木内核包胶球心，过4米大理石跌落测试，保证弹性；中层羊毛缠线；外层棉线  3.需世界棒垒联认证品牌 |  | 个 |  |  |  |
| 4 | 比赛钉鞋 | 1.材质：◎鞋面-人工皮革◎底材-人工底/合成树脂◎大底-射出成型 2.特性：◎抓地缓冲提升设计◎3E宽楦更适合亚洲人脚型◎GCL可拆卸式鞋垫设计 |  | 双 |  |  |  |
| 5 | 打击手套 | 材质：合成皮革、合成纤维；尺寸：S：22-23cm；M:24-25cm；L:26-27CM；贴合手指设计，灵活安全。保温、耐磨，击球时有效防滑。 |  | 双 |  |  |  |
| 6 | 接球手套 | 成分：顶级天然牛皮/软牛皮，尺寸：11.5/11.75/12.75/捕手/一垒；特性：手套轻盈，容易上手，耐用，易操控，不易变形。 |  | 个 |  |  |  |
| 7 | 教练棒 | 功能：超轻量，高弹性，中央平衡，把手防止脱落，易于挥击，满足专业队训练要求 |  | 根 |  |  |  |
| 8 | 击球T座 | 简易组立式，高度55-110cm（可调节），重量5kg |  | 个 |  |  |  |
| 9 | 打击训练器 | 长度69cm-129cm，PU和玻璃纤维材质，重量约360g |  | 个 |  |  |  |
| 10 | 加重棒 | 棒球棒，实木制1000g，85cm长  棒球棒，铝制，长度约65cm，本体550g，加重铝块约200g。 |  | 根 |  |  |  |
| 11 | 棒胶 | 打击前涂于球棒持握区，棒柄表面或打击手套掌面均可。大大增强球棒与打击手套之间的摩擦，握棒牢故，不会打滑。即使潮湿环境下，也能获得出色的摩擦效果。 规格：①重量，约40克；②长度，约9.5cm。 |  | 根 |  |  |  |
| 12 | 跑垒手套 | 跑垒专用手套，采用优质合成皮革和合成纤维打造，兼顾耐磨性与手感。手背位置网状透气，保证散热。 |  | 双 |  |  |  |
| 13 | 加重球 | 天然牛皮，重量420g |  | 个 |  |  |  |
| 14 | 训练抗阻降落伞 | 长2.3m，伞面积1.5\*1.5m，拉力5-15kg阻力，重量204.5g，材质网纱、尼龙布、春亚纺涂层 |  | 个 |  |  |  |
| 15 | 投手标枪 | 棒球训练专用投手标枪，铝合金，重量400g起 |  | 个 |  |  |  |
| 16 | 注水训练包 | 运动负重沙袋水袋能量包举重深蹲力量训练器材健身牛角包，负重25kg |  | 套 |  |  |  |
| 17 | 多功能负重能量包 | 超薄隐形负重钢板背心跑步训练铅块马甲运动绑腿沙衣沙袋装备全套，60公斤套餐（35kg背心+15kg腿+10kg手） |  | 套 |  |  |  |
| 18 | 棒球收纳框 | 加厚周转收纳箱大号水果生鲜蔬菜塑料周转筐快递框镂空塑料筐铁耳，尺寸735\*503\*385 |  | 个 |  |  |  |
| 19 | 皮带 | 最长110cm，宽40mm，材质合成皮革 |  | 条 |  |  |  |
| 20 | 棒球帽 | 针织部分聚酯纤维（吸汗速干材质），可调节松紧，网眼部分尼龙100% |  | 顶 |  |  |  |
| 21 | 内衬 | 高弹性 ，吸汗速干，3D 剪裁，衣身：涤纶 84%、 氨纶 16%，网孔：涤纶 87%、氨纶 13% |  | 件 |  |  |  |
| 22 | 雨衬 | 横向宽松版型，防水面料，有部分弹力，半拉链，下摆弹性条收边，聚酯纤维、切替部：弹性网布（聚酯纤维100%） |  | 件 |  |  |  |
| 23 | 训练T恤 | UV 遮挡率 98.7%，UPF 值 50+，遮热功效 -2.8℃ |  | 件 |  |  |  |
| 24 | 训练短裤 | 聚酯纤维100%，针织材料，坚固难破，有防污性能的质地，耐久性出色的素材容易掉落，耐久性和平衡的拉伸性，防污洁净加工，可靠的轮廓设计 |  | 条 |  |  |  |
| 25 | 接手护具 | 捕手头盔/护面/护身/护腿；头盔采用高刚性ABS树脂，缓冲减震；护面采用软铁中空钢，600g重量；护身采用轻便涤纶材质，350g重量；护腿390x690mm，670g/单足重量；棒球专用接手护具，轻便安全。 |  | 套 |  |  |  |
| 26 | 头盔 | 职业款，双耳，硬式头盔，高刚性 ABS 树脂 |  | 顶 |  |  |  |
| 27 | 教练盔 | 单耳款，硬式头盔，高刚性 ABS 树脂 |  | 顶 |  |  |  |
| 28 | 比赛服 | 成人专业棒球比赛服，直排全纽扣，本体：聚酯100%，粗孔网眼纹理，透气干爽，对襟双开衫 |  | 套 |  |  |  |
| 1 | 垒球 | 垒球 | 1.规格；150MASTER 球圆周30.5厘米 重量；178-198.4克 2.材质：外表鹿皮为主，含PVC合成材料 ，里面为软木芯 3.需要CSA认证器材 4.需世界棒垒联认证品 |  | 个 |  |  |  |
| 2 | 钉鞋 | 1.材质：◎鞋面-人工皮革◎底材-人工底/合成树脂◎大底-射出成型 2.特性：◎抓地缓冲提升设计 ◎3E宽楦更适合亚洲人脚型 ◎GCL可拆卸式鞋垫设计 |  | 双 |  |  |  |
| 3 | 训练引用水杯 | 304不锈钢材质、结实耐用、大口径大容量 |  | 个 |  |  |  |
| 4 | 垒球比赛球棒 | 1.尺寸：83cm-85cm ， 2.材质：碳钎维.铝合金 3.重量：680-720g 4.功能：超轻量，高弹性，中央平衡，把手防止脱落，易于挥击，满足专业运动队训练比赛要求 5.需世界棒垒联认证品 |  | 根 |  |  |  |
| 5 | 垒球训练棒 | 1.尺寸：83cm-85cm ， 2.材质：碳钎维.铝合金 3.重量：680-720g 4.功能：超轻量，高弹性，中央平衡，把手防止脱落，易于挥击，满足专业运动队训练比赛要求 5.需世界棒垒联认证品 |  | 根 |  |  |  |
| 6 | 训练场地鞋 | 1.材质： ◎本体-人工皮革（珐琅加工） ◎补强-人工皮革（珐琅加工） ◎中底-热成型EVA海绵 ◎大底-合成树脂 2.特性： ◎多种类型运动场地通用 ◎抓地性能强不易滑倒，提供保护全面 |  | 双 |  |  |  |
| 7 | 防守接球手套 | 成分：顶级天然牛皮/软牛皮，尺寸：11.5/11.75/12.75/捕手/一垒；特性：手套轻盈，容易上手，耐用，易操控，不易变形。 |  | 只 |  |  |  |
| 8 | 击球手套 | 采用优质合成皮革和合成纤维制成、 可水洗、防滑耐磨、手背部位网状透气、保证散热 |  | 双 |  |  |  |
| 9 | 接手护具 | 捕手头盔/护面/护身/护腿；头盔采用高刚性ABS树脂，缓冲减震；护面采用软铁中空钢，600g重量；护身采用轻便涤纶材质，350g重量；护腿390x690mm，670g/单足重量；棒球专用接手护具，轻便安全。 |  | 套 |  |  |  |
| 10 | 打击立柱替换头 | 练习打击专用平台，为立柱式，整体金属材质，头顶是塑胶材质，简称替换头，损耗量大，消耗品。 |  | 个 |  |  |  |
| 11 | 垒球专用场地背包 | 合成皮革材质、防水防磨、结实耐用、大容量、可同时容纳头盔、手套、球棒、球鞋、球衣等 |  | 个 |  |  |  |
| 12 | 接手护具包 | 合成皮革材质，防水防磨，结实耐用，可容纳整套接手护具 |  | 个 |  |  |  |
| 13 | 拉杆带轮球包 | 拉手柄、轮子灵活光滑，坚实耐用 |  | 个 |  |  |  |
| 14 | 垒球球棒棒套 | 合成皮革材质，防水防磨，结实耐用，可容纳8根以上球棒 |  | 个 |  |  |  |
| 15 | 头盔 | 外壳轻量化耐冲击ABS高能材质 |  | 个 |  |  |  |
| 16 | 护肘 | 重量轻、PE外壳、耐冲击 内层舒适透气、易于洗护 |  | 个 |  |  |  |
| 17 | 加重球 | 表层合成皮革内部软木加橡胶材质，周长12英寸.重量11盎司 |  | 个 |  |  |  |
| 18 | 护膝 | 聚酯纤维，垫子：EVA |  | 个 |  |  |  |
| 19 | 马甲 | 聚酯纤维、面料柔软、结实耐磨、吸湿排汗、穿着舒适 |  | 件 |  |  |  |
| 20 | 翻领短袖 | 聚酯纤维、面料柔软、结实耐磨、吸湿排汗、穿着舒适 |  | 件 |  |  |  |
| 21 | 跑步鞋 | 大底耐磨、防滑、抗腐蚀 中底提供稳定性、缓冲和回弹　 鞋面透气散热、包裹性贴合度高 |  | 双 |  |  |  |
| 22 | 橘红色、白色训练短袖 | 1再生聚酯纤维，超强弹性  2柔软结实耐磨，吸湿排汗 穿着舒服，透气性佳，能够有效排出汗液； |  | 件 |  |  |  |
| 23 | 黑色、白色训练短裤 | 1再生聚酯纤维，超强弹性  2柔软结实耐磨，吸湿排汗 穿着舒服，透气性佳，能够有效排出汗液； |  | 条 |  |  |  |
| 24 | 黑色比赛内衬 | 1再生聚酯纤维，超强弹性  2柔软结实耐磨，吸湿排汗 穿着舒服，透气性佳，能够有效排出汗液； |  | 件 |  |  |  |
| 25 | 红色比赛内衬 | 1再生聚酯纤维，超强弹性  2柔软结实耐磨，吸湿排汗 穿着舒服，透气性佳，能够有效排出汗液； |  | 件 |  |  |  |
| 26 | 黑色、白色比赛帽子 | 专业棒垒帽型，直挺型正，采用排汗性能好的聚酯纤维材质，可刺绣队徽、号码。可选择全封或开口。 |  | 顶 |  |  |  |
| 27 | 黑色、白色比赛七分裤 | 针对棒垒球运动特点，棒球裤腰带整体采用多层压胶，材质结实耐磨不易破损，吸湿排汗，延展性良好 |  | 条 |  |  |  |
| 28 | 机器球 | 1.规格；150MASTER 球圆周30.5厘米 重量；178-198.4克 2.材质：外表鹿皮为主，含PVC合成材料 ，里面为软木芯 3.需要CSA认证器材 4.需世界棒垒联认证品 |  | 个 |  |  |  |
| 29 | 橘色、白色短袖防雨绸 | 1防水、 聚酯纤维100% 2 防水布料，易洗快干，穿着大方舒适，透气性佳，能够有效排出汗液； |  | 件 |  |  |  |
| 30 | 橘色、白色长袖防雨绸 | 1防水、 聚酯纤维100% 2 防水布料，易洗快干，穿着大方舒适，透气性佳，能够有效排出汗液； |  | 件 |  |  |  |
| 31 | 专业垒球夹克 | 聚酯纤维100% 外壳防风、内里保暖 适合秋冬穿着 |  | 件 |  |  |  |
| 32 | 橘色圆领卫衣 | 聚酯纤维、面料柔软、结实耐磨、吸湿排汗、穿着舒适 |  | 件 |  |  |  |
| 33 | 橘色连帽卫衣 | 聚酯纤维、面料柔软、结实耐磨、吸湿排汗、穿着舒适 |  | 件 |  |  |  |
| 34 | 橘色、白色短袖 | 聚酯纤维、面料柔软、结实耐磨、吸湿排汗、穿着舒适 |  | 件 |  |  |  |
| 35 | 黑色、红色比赛长袜 | 厚底耐磨、舒适透气、柔软吸汗、加强保护 |  | 双 |  |  |  |
| 36 | 黑色、红色训练长袜 | 厚底耐磨、舒适透气、柔软吸汗、加强保护 |  | 双 |  |  |  |
| 37 | 运动长裤 | 聚酯纤维100% 外壳防风、内里保暖 适合秋冬穿着 |  | 条 |  |  |  |
| 38 | 运动长袖外套 | 聚酯纤维、面料柔软、结实耐磨、吸湿排汗、穿着舒适 |  | 件 |  |  |  |
| 39 | 比赛帽 | 专业棒垒帽型，直挺型正，采用排汗性能好的聚酯纤维材质，可刺绣队徽、号码。可选择全封或开口。 |  | 顶 |  |  |  |
| 40 | 行李箱 | 拉手柄、轮子灵活光滑，坚实耐用 |  | 个 |  |  |  |

采购包3（手球专业运动器材装备服务）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **运动项目名称** | **名称** | **尺寸、材质、工艺要求等说明** | **所投品牌** | **单位** | **市场零售价(元)** | **供应商技术指标响应度（满足/不满足）** | **图示** |
| 1 | 男子手球 | 比赛用手球-1 | 3号球（580-600mm、425-475g）/PU/乳胶内胆 |  | 个 |  |  |  |
| 2 | 臀圈带-1 | 30磅 |  | 条 |  |  |  |
| 3 | 跳绳 | 3米 |  | 条 |  |  |  |
| 4 | 训练充气障碍假人 | 高度185cmx6个 |  | 个 |  |  |  |
| 5 | 沙滩比赛服 | 速干背心加短裤(黄色、红色、蓝色、黑色） |  | 套 |  |  |  |
| 6 | 羽绒服（背心） | 70%白鹅绒 |  | 套 |  |  |  |
| 7 | 对抗服（对抗背心） | 速干（黄色、红色） |  | 件 |  |  |  |
| 8 | 沙袋 | 2kg |  | 副 |  |  |  |
| 9 | 女子手球 | 比赛用手球-2 | 2号球（54-56cm、325-400g）/PU/乳胶内胆 |  | 个 |  |  |  |
| 10 | 臀圈带-2 | 20磅 |  | 条 |  |  |  |
| 11 | 阻力带 | 25-65磅 |  | 条 |  |  |  |
| 12 | 平衡波速球 | 球皮厚度：6.5mm、球皮重量：3900g |  | 个 |  |  |  |
| 13 | 训练滑行盘 | 规格：直径17.5cm、厚1，2cm、重量207.7g |  | 副 |  |  |  |
| 14 | 训练体操垫 | 规格：200\*100\*5cm |  | 张 |  |  |  |
| 15 | 男、女子手球 | 训练用手球 | 3号球（580-600mm、425-475g）/PU/乳胶内胆 |  | 个 |  |  |  |
| 16 | 比赛移动球车 | 尺寸：650mmx950mm |  | 个 |  |  |  |
| 17 | 专用手胶（大罐） | 800g/松脂 |  | 桶 |  |  |  |
| 18 | 比赛球包 | （20个装）牛津布、网布 |  | 个 |  |  |  |
| 19 | 训练加重手球 | （54-56cm、450-500g）/PU/乳胶内胆 |  | 个 |  |  |  |
| 20 | 臀圈带-3 | 40磅 |  | 条 |  |  |  |
| 21 | 平衡软垫 | 490x390x50m |  | 块 |  |  |  |
| 22 | 瑜伽垫 | 规格：1830\*680mm、厚度5mm、2.7kg |  | 张 |  |  |  |
| 23 | 泡沫轴 | 规格：60cm长、直径15cm |  | 个 |  |  |  |
| 24 | TRX悬挂训练带（拉力绳） | 主带宽带2.5cm、主带可调节长度99.06cm-149.86cm、门锚长度30.5cm、重量0.68kg |  | 条 |  |  |  |
| 25 | 牵引式拉力带（腰部） | pp带、腰带、绳3米、内置强力乳胶管 |  | 条 |  |  |  |
| 26 | 瑜伽踏板 | 110cm |  | 块 |  |  |  |
| 27 | 万向滑轮 | 规格：32cm宽x8.5cm高、重量约1500g |  | 个 |  |  |  |
| 28 | 沙袋 | 1kg |  | 副 |  |  |  |
| 29 | 固定式敏捷梯 | 尺寸：长425mm\*宽30mm\*厚4mm、规格8米16节 |  | 副 |  |  |  |
| 30 | 训练标志障碍桶-1 | 高45cm |  | 个 |  |  |  |
| 31 | 训练标志障碍桶-2 | 高85cm |  | 个 |  |  |  |
| 32 | 手球战术板 | 长45厘米、宽30厘米 |  | 块 |  |  |  |
| 33 | 软式跳箱 | PRO版四合一跳箱：01:90x75x15cm、02:90x75x30cm、03:90x75x45cm、04:90x75x60cm，pvc表皮+EVA发泡棉+木质框架 |  | 套 |  |  |  |
| 34 | 比赛服 | 面料：条纶100% 面料成分：聚酯纤维、速干、透气 |  | 套 |  |  |  |
| 35 | 守门员比赛服 | 面料：条纶101% 面料成分：聚酯纤维 |  | 套 |  |  |  |
| 36 | 场地比赛专项鞋 | 鞋面科技：针织鞋面，功能：透气，缓震，耐磨 |  | 双 |  |  |  |
| 37 | 跑步鞋 | 鞋面科技：针织鞋面，功能：透气，缓震，耐磨。 |  | 双 |  |  |  |
| 38 | 比赛袜子 | 长筒，耐磨，加厚 |  | 双 |  |  |  |
| 39 | 参赛套服 | 面料：条纶70% 纯棉30% 面料成分：聚酯纤维 |  | 套 |  |  |  |
| 40 | 训练服 | 面料：条纶101% 面料成分：聚酯纤维、速干、 透气 |  | 套 |  |  |  |
| 41 | 比赛统一指挥服 | 面料：条纶70% 纯棉30% 面料成分：聚酯纤 |  | 件 |  |  |  |

**车类项目**

采购包1（自行车专业运动器材装备服务）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **运动项目名称** | **名称** | **尺寸、材质、工艺要求等说明** | **所投品牌** | **单位** | **市场零售价(元)** | **供应商技术指标响应度（满足/不满足）** | **图示** |
| 1 | 自行车短组 | 场地碳纤维比赛牙盘-1 | 高级碳纤维一体成型，规格55T/56T/58T，重量：180克 |  | 个 |  |  |  |
| 2 | 场地碳纤维比赛牙盘-2 | 高级碳纤维一体成型，规格60T/61T/62T，重量：180克 |  | 个 |  |  |  |
| 3 | 短距离比赛头盔 | pc 泡沫内膜保护，场地自行车竞速专用破风头盔，防爆裂镜片。重量：340克 |  | 顶 |  |  |  |
| 4 | 场地自行车比赛、训练手套 | 场地自行车专用防滑耐磨吸汗透气竞速比赛专用手套。 |  | 副 |  |  |  |
| 5 | 场地自行车比赛飞轮 | 特殊钢材料锻造，坚硬耐磨，规格13T/14T/15T,重量：80克 |  | 个 |  |  |  |
| 6 | 场地比赛车胎 | 采用 260PSI 棉质胎面管胎，防滑胎纹 Kevlar  3D 复合材料。700x23/28C，150 克 |  | 条 |  |  |  |
| 7 | 场地训练管胎 | 采用 160PSI 棉质胎面管胎，防滑胎纹 Kevlar  3D 复合材料。700x23/28C，250 克 |  | 条 |  |  |  |
| 8 | 场地比赛链条 | 场地车专用链条。106节。高强度，特殊钢材料锻造链条。重量：400克 |  | 条 |  |  |  |
| 9 | 脚踏 | 竞赛级自锁脚踏，可调节9-15Nm的解锁张力，踩踏面积大，重量：130克 |  | 副 |  |  |  |
| 10 | 比赛皮条 | 场地专用皮绳，场地竞速专用，高强度双皮带。 |  | 副 |  |  |  |
| 11 | 训练飞轮 | 优质钢材料，12t、13t、14t |  | 个 |  |  |  |
| 12 | 管胎胶水 | 场地自行车比赛专用管胎胶水 |  | 罐 |  |  |  |
| 13 | 训练内胎 | 承受120pas胎压，法嘴110mm高度 |  | 条 |  |  |  |
| 14 | 训练轮组 | 碳纤维材料，框高80cm，场地自行车专用花鼓。 |  | 副 |  |  |  |
| 15 | 公路训练整车 | 车架碳纤维材料，ud碳纹，破风设计，坐管含座管夹等车架配件，碳纤维130把立，碳纤维车把。竖管530.8cm，上管571.2cm，UCI认证，重量：3876克；包含碳纤维前叉、曲柄、把立；铝合金轮组，重量：1225克：包含11速变速器套件。 |  | 台 |  |  |  |
| 16 | 比赛连体服 | 低风阻面料，后开隐藏式拉链设计，量身定制，网眼套袖。 |  | 件 |  |  |  |
| 17 | 高压打气泵 | 智能气泵，电机无刷直流，1100w，最大转速2800rpm，储气罐8升，静音无油润滑，最大供气量1941/min |  | 台 |  |  |  |
| 18 | 功率骑行台 | 支持ant+蓝牙信号，电磁阻力，功率训练软件 |  | 台 |  |  |  |
| 19 | 适配器 | 功率骑行台场地自行车塔基专用 |  | 个 |  |  |  |
| 20 | 公路车一体把 | 高级碳纤维一体成型，重量：180克 |  | 个 |  |  |  |
| 21 | 前叉 | 场地竞速车专用，规格L码 |  | 个 |  |  |  |
| 22 | 场地竞速车整车 | 车架高级碳纤维材料，3k碳纹，破风设计，坐管含座管夹等车架配件，集成阀杆，碳纤维竞速车把。竖管530.8cm，上管591.2cm，UCI认证，重量：2856克；包含碳纤维竞速车把、前叉、曲柄、把立；封闭轮高级碳纤维材料，陶瓷轴承，破风设计，场地竞速专用，可拆卸轴承，重量：825克。 |  | 辆 |  |  |  |
| 23 | 场地竞速车车架 | 车架高级碳纤维材料，ud碳纹，破风设计，坐管含座管夹等车架配件，碳纤维竞速车把。竖管530.8cm，上管591.2cm，BB65五通，UCI认证，重量：2880克；包含碳纤维竞速车把、前叉、曲柄、把立；高级碳纤维材料，陶瓷轴承，破风设计，场地竞速专用，可拆卸轴承，重量：825克。 |  | 辆 |  |  |  |
| 24 | 短距离骑行鞋 | 100％碳纤维鞋体,纯手工制造，专利鞋帮支撑,鞋跟支撑.重量：460克 |  | 双 |  |  |  |
| 25 | 场地铝合金牙盘 | 7075铝合金一体成型，规格64t |  | 双 |  |  |  |
| 26 | 车座 | 碳纤维弓底，采用碳纤维增强尼龙吸收震动，表面莫比乌斯结构设计。 |  | 个 |  |  |  |
| 27 | 滚筒骑行台 | 铝合金材质，降噪音设计，700c公路车骑行专用。 |  | 台 |  |  |  |
| 28 | 比赛封闭轮 | 高级碳纤维材料，陶瓷轴承，破风设计，场地竞速专用，可拆卸轴承，重量：825克。 |  | 个 |  |  |  |
| 1 | 男子自行车中长组 | 场地比赛鞋 | 一体式锁扣设计、碳纤维一体鞋底 |  | 双 |  |  |  |
| 2 | 公路替换牙盘 | 110bcd、54t |  | 个 |  |  |  |
| 3 | 场地牙盘 | 航空超轻铝合金、62-68t |  | 个 |  |  |  |
| 4 | 公路训练外胎 | 天然橡胶、25/28cc、折叠胎 |  | 条 |  |  |  |
| 5 | 场地计时车小把 | 全碳纤维一体定制 |  | 对 |  |  |  |
| 6 | 公路比赛车-1 | 碳纤维车架加原配把组、9270套件、曲柄、dt训练条轮 |  | 辆 |  |  |  |
| 7 | 公路个人计时赛车 | 碳纤维车架加原配把组、9270套件曲柄、dt训练条轮 |  | 辆 |  |  |  |
| 8 | 场地飞轮 | 高强度合成刚13t、14t、15t、16t各10个 |  | 个 |  |  |  |
| 9 | 公路脚蹬 | 陶瓷轴承、高强度合成港轴芯 |  | 对 |  |  |  |
| 10 | 把布 | 记忆吸震海绵、硅胶贴合 |  | 对 |  |  |  |
| 11 | 长指手套 | 人体工程学裁剪、中等减震厚度、适合10-15度气温 |  | 对 |  |  |  |
| 12 | 半指手套 | 夏季骑行手套 、M码 |  | 对 |  |  |  |
| 13 | 场地前封闭轮 | 陶瓷轴承、t1000碳纤维、23mm轮宽 |  | 个 |  |  |  |
| 14 | 场地后封闭轮 | 陶瓷轴承、t1000碳纤维、23mm轮宽 |  | 个 |  |  |  |
| 15 | 公路后封闭轮 | 陶瓷轴承、t1000碳纤维、23mm轮宽 |  | 个 |  |  |  |
| 16 | 公路套件 | 2\*12速电子变速大套 |  | 套 |  |  |  |
| 17 | 公路比赛轮 | 碳纤维车圈、25cc轮宽 |  | 对 |  |  |  |
| 18 | 公路比赛开口胎 | 天然橡胶、25/28cc、折叠胎 |  | 条 |  |  |  |
| 19 | 公路比赛管胎 | 天然橡胶、25/28cc、折叠胎 |  | 条 |  |  |  |
| 20 | 场地计时车-1 | 碳纤维车架加原配把组、srm功率曲柄、dt训练条轮 |  | 辆 |  |  |  |
| 21 | 场地个人全能赛车 | 碳纤维车架加原配把组、srm功率曲柄、dt训练条轮 |  | 辆 |  |  |  |
| 22 | 女子自行车中长组 | 公路外胎 | 天然橡胶、23C、折叠胎 |  | 条 |  |  |  |
| 23 | 车载对讲机电台 | 大功率车载对讲机 |  | 套 |  |  |  |
| 24 | 自行车维修工具套装 | 自行车PK5专用维修工具 |  | 套 |  |  |  |
| 25 | 刹车线套装 | 2.5米不锈钢刹车线芯 |  | 条 |  |  |  |
| 26 | 公路自行车手变 | 2\*11速手变 |  | 副 |  |  |  |
| 27 | 变速器后拨 | ,11速后拨 ，中腿版本，适合11-28到34T飞轮。 |  | 副 |  |  |  |
| 28 | 高压打气泵 | 1高压气泵常压灰色 高压红色，高压：110-260pa（约3秒一个封闭轮）常压90-160pa。改进的便携性和单手软带抓握。功率模式下的噪音水平约为63 dB，静音模式下的噪音水平约为61dB，让您感受低振动设计带来的安静。配备AI模式，可储存尽可能多的空气以进行精益操作。重量：10.5KG 电压：11V 体积：430x350x352mm。  2高压气泵线管 参数材质：三层pvt夹层长度10米 输出压力：110-260pa 电压：110v。  3高压气泵 气喷枪 参数材质：材质：7075航空铝 重量：100g 内置高压弹簧 输出压力：110-260pa 电压：110V。 |  | 套 |  |  |  |
| 29 | 封闭轮打气嘴（法嘴） | 封闭轮90°法气嘴铝合金6061-T6，重量9.6G |  | 个 |  |  |  |
| 30 | 封闭轮延长气嘴 | 30MM、50MM法式气嘴延伸器 |  | 个 |  |  |  |
| 31 | 公路比赛车-2 | 碳纤维车架加原配把组，9270套件、曲柄 碳纤维轮组。 |  | 辆 |  |  |  |
| 32 | 冬季骑行外套 | 加绒内面、超强弹性面料、排汗保暖、量身定做 |  | 件 |  |  |  |
| 33 | 场地计时车-2 | 碳纤维车架加原配把组、7100套件曲柄、dt训练条轮 |  | 辆 |  |  |  |
| 34 | 场地麦迪逊比赛车 | 碳纤维车架，符合UCI认证的空气动力学设计，NJS认证。座管：与车架完全结合的可调节座管，锻造高精角度调节夹。把立：一体化空心碳纤维制作车把：碳纤维一体车把，入口直径：27mm,中心直径：31.8mm。前叉：100%超硬碳纤维一体叉，提高精准的控制力。场地专用碳纤维一体式牙盘.DT训练轮。 |  | 辆 |  |  |  |
| 35 | 前封闭轮 | 高级碳纤维材料，陶瓷轴承，破风设计，场地竞速专用，可拆卸轴承，重量：825克 |  | 个 |  |  |  |
| 36 | 后封闭轮 | 高级碳纤维材料，陶瓷轴承，破风设计，场地竞速专用，可拆卸轴承，重量：825克 |  | 个 |  |  |  |
| 37 | 男、女子自行车中长组 | 公路飞轮 | 高强度合金钢、10-32T、12s |  | 个 |  |  |  |
| 38 | 公路头盔 | 空气动力学设计、超轻负载 |  | 顶 |  |  |  |
| 39 | 场地计时头盔 | 空气动力学设计、超轻负载 |  | 顶 |  |  |  |
| 40 | 公路比赛鞋 | 一体式锁扣设计、碳纤维一体鞋底 |  | 双 |  |  |  |
| 41 | 公路链条 | 超轻合金、116节、快速接头 |  | 条 |  |  |  |
| 42 | 场地链条 | 超轻合金、116节、快速接头 |  | 条 |  |  |  |
| 43 | 内胎 | 23-25cc |  | 条 |  |  |  |
| 44 | 公路训练轮 | 碳纤维车圈、25cc轮宽 |  | 对 |  |  |  |
| 45 | 骑行水壶 | 610ml、5类环保 |  | 个 |  |  |  |
| 46 | 场地比赛胎 | 16bra工作气压、石墨烯橡胶、乳胶内胆 |  | 条 |  |  |  |
| 47 | 场地五岔轮 | 陶瓷轴承、t1000碳纤维、23mm轮宽 |  | 个 |  |  |  |
| 48 | 场地比赛服 | 天然橡胶坐垫、超强弹性面料、排气透汗、量身定做 |  | 套 |  |  |  |
| 49 | 公路比赛服 | 天然橡胶坐垫、超强弹性面料、排气透汗、量身定做 |  | 套 |  |  |  |

采购包2（铁人三项专业运动器材装备服务）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **运动项目名称** | **名称** | **尺寸、材质、工艺要求等说明** | **所投品牌** | **单位** | **市场零售价(元)** | **供应商技术指标响应度（满足/不满足）** | **图示** |
| 1 | 铁人三项 | 自行车修车工具箱 | 功能：飞轮拆卸工具组合 花鼓拆卸组合 曲柄调整工具 盘钉扳手 辐条扳手 中轴拆卸工具 链条测量器 0.75和1 碟盘/油碟卡钳扳手 曲柄压盘拆卸工具 中轴套筒拆卸 内六角 剪线钳 撬胎棒 不太补丁套装 洗链器 链条铆钉提取器 平头/十字扳手 平头开口扳手 双开口扳手 熟料锤 |  | 箱 |  |  |  |
| 2 | 修理工具六角 | 材质尺寸：合金钢材SNCM+V 加力棒特长钻石头 9套件（1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10mm） 套管 |  | 付 |  |  |  |
| 3 | 自行车比赛内胎 | 尺寸材质：优质丁基胶 FV长嘴80mm 700ⅹ20-25C 耐热 柔韧性高 |  | 条 |  |  |  |
| 4 | 骑行鞋锁片 | 盒装带内六角螺丝 0°固定无抖动 专业训练竞技型 |  | 付 |  |  |  |
| 5 | 骑行鞋锁踏 | 材质寸尺:盒装含锁片 铬钼钢轴 复合材料宽平台 不锈钢踏面 310g |  | 付 |  |  |  |
| 6 | WD-40变速系统清洁剂 | 材质寸尺:400L毫升 多功能消除链条摩擦噪音 车辆保养维护 |  | 瓶 |  |  |  |
| 7 | 公路车刹车线 | 公路刹车线 线管 长导管线冒 内线端冒 内线1.6\*1000mm 1.6\*2000mm 外线线管5\*1800mm 5\*800mm |  | 盒 |  |  |  |
| 8 | 车座 | 尺寸材质：142MM 161g 长24.8cm 短鼻兼容PRO坐垫配件 |  | 个 |  |  |  |
| 9 | 公路车变速线 | 尺寸：变速线 线管 短导管线冒2 长导管线冒3 后拨线冒1 内线端冒1 后拨链器密封线冒2 前拨链器密封线冒2 内线1.2\*2100mm 1.2\*1800mm 聚合物涂层不锈钢 外套4\*1700mm 240mm |  | 盒 |  |  |  |
| 10 | 公路车链条 | 尺寸：SIL-TEC表层处理 11速 重量257g 114节 |  | 条 |  |  |  |
| 11 | 公路车链条 | 节数126节 重量：227.9g 12速 |  | 条 |  |  |  |
| 12 | 禧玛诺套件 | 手变+夹器+前拨+后拨 |  | 套 |  |  |  |
| 13 | 禧玛诺套件 | 手变+前拨+后拨 |  | 套 |  |  |  |
| 14 | 游泳衣 | 尺寸：泳衣S-L 采用莱卡纤维编织，密织造结构，更贴合，含18％氨纶，流动力学技术 |  | 件 |  |  |  |
| 15 | 游泳裤 | 尺寸：泳裤S-L  防氯 高弹 |  | 条 |  |  |  |
| 16 | 自行车骑行坎肩 | 功能材质：春夏骑行坎肩 防风 透气 轻薄 尼龙拉链 下摆弹力包边 100%聚脂钎维 |  | 件 |  |  |  |
| 17 | 骑行服长套 | 材质：透气性好，舒适耐用，符合人体工学原理 |  | 套 |  |  |  |
| 18 | 骑行服短套 | 材质：透气性好，舒适耐用，符合人体工学原理 |  | 套 |  |  |  |
| 19 | 跑步风雨衣 | 材质：超细纤维 干爽舒适 透气质轻 速干 |  | 件 |  |  |  |
| 20 | 跑步背心 | 材质：竞技背心 呼吸方格面料 速干柔软 超薄超轻 48.7g |  | 件 |  |  |  |
| 21 | 跑步套装 | 材质：长衣长裤贴身 轻薄 柔软 透气 速干 长拉链式上衣带帽子 |  | 套 |  |  |  |
| 22 | 训练跑鞋 | 减震防滑耐磨 |  | 双 |  |  |  |
| 23 | 铁人三项连体比赛服 | 材质：无袖专业铁三比赛 82%锦纶 高弹力 高柔然 透气 速干 后领透气网眼 4D立体功能面料坐垫 |  | 件 |  |  |  |
| 24 | 车把 | 新款公路一体把，全隐藏走线（可加购不同适配垫圈），长度80-140mm，宽度340-420mm（没错 最窄340），刚性也更好材料：T800碳纤维重量：338g（90\*400mm）reach75mm、drop127mm把立角度8°支持OD2头管和28.6mm头管弯把宽度：下把位中到中~比~上把位中到中~宽25mm 根据车辆型号配垫圈 |  | 个 |  |  |  |
| 25 | 碟刹片 | 碟片公路车 带散热中锁刹车片盘片 140mm和160mm |  | 个 |  |  |  |
| 26 | 公路车 | 重量6.85 kg (15 lb, 1.6 oz)称重尺码56cm；座管SL8碳素座椅立柱，FACT碳素，偏移15mm；避震前叉12r碳纤维，12x100mm贯穿轴，平面安装盘，车架12x142mm贯穿轴，平面安装盘；前胎700x26mm；后胎700x26mm；内胎60mm前，80mm后；传动系统变速拨杆，液压盘；前拔钎焊；后拨12速；飞轮12速, 11-30t；链条12速；牙盘12速，带双面功率计；齿片52/36T |  | 辆 |  |  |  |
| 27 | 自行车训练外胎 | 采用 260PSI 棉质胎面管胎，防滑胎纹 Kevlar  3D 复合材料。700x23/28C，150 克 |  | 条 |  |  |  |
| 28 | 骑行鞋 | 材质：一体式无缝中低鞋帮 T1快速搭扣 加宽脚领 抓握足跟环 3D透气网眼 轻型玻纤维强化尼龙底 单只247g |  | 双 |  |  |  |
| 29 | 骑行头盔-1 | 聚碳酸酯外壳，头盔还采用打孔设计，具有良好的透气性、性能和舒适度，衬垫允许各个方向上10-15mm的滑动，适合亚洲人头型佩戴。 |  | 个 |  |  |  |
| 30 | 比赛防寒胶衣 | 比赛训练专用连体胶衣 胶衣3：5黄金限量版竞技级 科技面料比标准型氯丁橡胶多提供43％浮力 即开拉链 压力领圈 |  | 件 |  |  |  |
| 31 | 游泳镜 | 鲨鱼皮镀膜泳镜 |  | 付 |  |  |  |
| 32 | 骑行眼镜 | 镜片材质：聚碳酸酯 镜架材质：注塑 产品类型：运动镜 |  | 副 |  |  |  |
| 33 | 铁三双肩包 | 材质功能尺寸：35-40L 干湿层分离 记忆型发泡体可调式肩带 外侧网状安全帽储物袋 防水不透可扩展下层储物带 防水不渗透防寒衣隔层 外侧水壶口袋 |  | 个 |  |  |  |
| 34 | 车箱 | 尺寸：上108x61-26.5cm下32x110x92 面料1680D高品质尼龙＋PVC防水涂层，里布：420D 内里1.8cm厚度海绵夹层重量：10.5公斤左右（不含附件）附件：铝合金固定支撑架＋自动充气垫＋保护片＋零件包 |  | 个 |  |  |  |
| 35 | 铁人三项连体比赛服 | 专业竞技比赛服 |  | 件 |  |  |  |
| 36 | 跑步贴身长裤 | 面料72％尼龙，28％莱卡 背面：65％尼龙，35％莱卡 |  | 件 |  |  |  |
| 37 | 跑步短裤 | 面料72％尼龙，28％莱卡 背面：65％尼龙，35％莱卡 |  | 件 |  |  |  |
| 38 | 比赛跑鞋 | 男女碳板回弹竞速型专业跑鞋 |  | 双 |  |  |  |
| 39 | 自行车比赛外胎 | 采用 260PSI 棉质胎面管胎，防滑胎纹 Kevlar 3D 复合材料。700x23/28C，150 克 |  | 条 |  |  |  |

采购包3（小轮车专业运动器材装备服务）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **运动项目名称** | **名称** | **尺寸、材质、工艺要求等说明** | **所投品牌** | **单位** | **市场零售价(元)** | **供应商技术指标响应度（满足/不满足）** | **图示** |
| 1 | 小轮车队自由式 | 小轮车自由式车架 | 材质: 4130 Chromoly • Top Tube: 19.8/20.4/20.6 • 头管: 75.25° • 中管 71° 尾叉 12.8 slammed • 中管长度 7.3 • BB 11.5” |  | 个 |  |  |  |
| 2 | 小轮车自由式车架 | 材质: 4130 Chromoly • Top Tube: 20.3”  • 头管: 75.5° • 中管71° 尾叉 13.2 slammed • 中管长度 8.75 • BB 11.5” |  | 个 |  |  |  |
| 3 | 小轮车自由式车把 | 高度 9.25"宽度 28.5"后倾11°上扬2°重量830g 壁厚 1.4t-1.6t 壁厚1.0t-1.1t  受力区加厚车把管壁壁厚， 非受力区减少车把管壁壁厚，  增加强度，抗击破坏或断裂。 降低整体重量。 |  | 支 |  |  |  |
| 4 | 前叉 | 叉长: 25mm (steep) Axle Slots: 3/8" 叉片: 4mm 重量: 1lb 15.2oz (885 grams) |  | 个 |  |  |  |
| 5 | 把立 | 长: 48mm Stack 高: 33mm Rise: 31.7mm (Upright) / 1.3mm (Invert) Clamp bolts: 5/16″x18tpi (x4) Pinch Bolts: 5/16″x18tpi  重量: 253g/8.95oz |  | 个 |  |  |  |
| 6 | 碗组 | 1-1/8集成耳机  45º锥形轴承 41.8mm 尺寸 |  | 套 |  |  |  |
| 7 | 把套 | 材料：专有ODI橡胶 长度 150mm |  | 副 |  |  |  |
| 8 | 座包 | 坐管: 25.4mm 重量: 297g-320g |  | 个 |  |  |  |
| 9 | 座管 | 6061 T6 轻量化 坐杆座杆 【规格结构】： 25.4 |  | 支 |  |  |  |
| 10 | 牙盘 | 材料CNC machined from 7075 Aluminum  -仅适用于19毫米花键轴。  -1/8〃齿宽  尺寸19mm 48mm T数: 28T with 1/8″ tooth width. 重量 28t: 87g/3.05oz |  | 个 |  |  |  |
| 11 | 曲柄 | -尺寸 19mm axle 曲柄臂长度:170mm；重量 550g/19.4oz |  | 套 |  |  |  |
| 12 | 车圈 | 前圈Micsheif-G69超轻材质、尺寸:20寸/406、孔数36H、重量290g 后圈Malice、G69超轻材质、尺寸20寸/406、孔数36H、重量325g |  | 个 |  |  |  |
| 13 | 轮组 | 密度: HUB-Elite 204响 材料:钛合金 圈 36H 、SUN焊接工艺380g/ 辐条:total 炫彩 |  | 套 |  |  |  |
| 14 | 轮组 | 密度: HUB-Elite 204响 材料:钛合金 圈 DAIRS 定制、T700、 Carbon 36H 重量:320g / 辐条:total 炫彩 |  | 套 |  |  |  |
| 15 | 外胎 | 尺寸 20 "x2.3, 最大限:120psi 重量: 360g |  | 条 |  |  |  |
| 16 | 内胎 | 尺寸2.1/2.0 超轻款 |  | 条 |  |  |  |
| 17 | 刹把 | 专用400mm上部电缆和单电缆耦刹把 （可单独提供440mm长度） 匹配制动器 |  | 个 |  |  |  |
| 18 | 万向转 | 材料：6061 CNC 精密轴承。 型号为RX3的旋转器 重量：32克（0.07磅） |  | 个 |  |  |  |
| 19 | 万向转垫片 | 材料: 6061T6铝合金 CNC全数控加工而成。 万向转垫片 重量：15克（0.52盎司） |  | 个 |  |  |  |
| 20 | 夹器套件 | X型 夹器 透明刹车胶 重量: 185 grams. |  | 套 |  |  |  |
| 21 | 链条 | 该链条比标准Kool链条轻20%，并具有外部光滑的额外优势，提供安静平稳的蹬踏体验。 尺寸: 专为3/32”链环和链轮设计。 |  | 条 |  |  |  |
| 22 | 脚踏 | 主体材料: 高强度铝合金 轴心材质: 冷锻铬钼钢4130 结构: 加宽DU+轴承 工艺:CNC  重量391克/对  尺寸: 111mm-83mm-厚度17mm 特点: 踏面加入人体工学设计,前脚掌区更宽,有更强大的支撑。踏面中间微凹陷2毫米,每面有10颗防滑钉。 |  | 对 |  |  |  |
| 23 | BB套件 | 简单，易于安装。包括各种垫片，以优化链线和曲柄间隙。尺寸 19mm 盖子 6061-T6 包含铝粉尘隔离器. |  | 套 |  |  |  |
| 24 | 小轮车链条截链器 | 1/8 pro bmx |  | 个 |  |  |  |
| 25 | 打气筒 | 【尺寸】:70\*28\*16【重量】:1.15KG【气压】:160psi【气嘴】:美嘴法嘴【底座】:超大底座【表座】:底部 【特点】:超大手柄 加长软管 美嘴法嘴双气嘴 |  | 支 |  |  |  |
| 26 | 专用美产内六角 | 精确的公差和干净光滑力角使到工具在使用过程中不易产生毛刺和圆角，可以防止在工作过程螺丝头打滑，90度弯折，可倾25度，公制10件套，球头-加长 |  | 套 |  |  |  |
| 27 | 辐条 | 不锈钢幻彩变径条 尺寸：184/186 |  | 包 |  |  |  |
| 28 | 全盔 | 山地车速降全盔 通过国际安全认证:AS/NZS 2063:2008 CE ASTM F1952-10，EN1078，CPSC1203下巴防护通风网可以拆卸头盔自带磁吸固定扣 固定方便头灰全体 通风透气 质量可靠 凉爽舒适内衬柔软舒适 防护性好 可拆卸清洗实称 M码900克 同等级别 轻量且牢固 |  | 个 |  |  |  |
| 29 | 半盔 | 半盔 高冲击ABS外壳，EPS内泡。  特点:  •深度配合，提高舒适度和保护  •可选的泡沫填充物定制适合  •快速释放带  重量 375g 颜色 : 马特黑色 |  | 个 |  |  |  |
| 30 | 护臀 | 主要功能包括 SlimShield TM泡沫插入件 -柔软的吸湿排汗底座 -超薄设计，厚度仅为10mm -超冲击保护 ——分幅弹力腰带 |  | 条 |  |  |  |
| 31 | 护膝 | 内置D3O材料护片 D30材料在常态下保持松弛的状态，柔软而具有弹性，一旦遭到剧烈撞击或挤压的时候，分子间立刻相互锁定，迅速收紧变硬从而消化外力，形成一层防护层，当外力消失后，材料会回复到它最初的松弛软弹状态。 侧边加厚软防护提供发生侧向冲击意外时的额外保护。 |  | 对 |  |  |  |
| 32 | 护腿 | 主要功能包括 SlimShield TM泡沫插入件 -弹性芳纶前面板 -超冲击保护 -总厚度仅为10mm -流线型和轮廓设计 -卓越的穿着舒适性 四丝网印刷高品质魔术贴标签的完美适合。 |  | 对 |  |  |  |
| 33 | 护脚腕 | 主要功能包括 -Velcro尾巴速度花边！ -麦舌 -高水平的关节和肌腱支撑 -软塑料盖横向镶件 -弹性表带，完美贴合 -甚至更薄和轮廓设计 -超冲击保护 |  | 个 |  |  |  |
| 34 | 护肘 | 赛车运动一级安全国家标准EN1621-1:2012主要建筑有氯丁橡胶和空气橡胶。柔软舒适的合成衬里透气网胶囊在膝盖后面。重型弹性钩环闭合件重量:12.3盎司/348克（一对） |  | 对 |  |  |  |
| 35 | 护甲 | BMX专用护甲 硬壳-3DF 通风透风泡沫 通过CE认证，作为防护罩(EN 14021)，由坚硬的HDPE塑料和可清洗的生物泡沫制成。采用3D和贴身设计，穿着舒适，贴身。 |  | 个 |  |  |  |
| 36 | 专项手套 | 升华四向弹力斜纹氨纶鞋面，充分透气，舒适无比 单层Clarino\*palm氨纶手指扣板 触摸屏导电食指和拇指 定制 |  | 双 |  |  |  |
| 37 | 专项比赛鞋 | 釆用超耐磨的面料和环保胶材质、超强缓震鞋垫 |  | 双 |  |  |  |
| 38 | 比赛专项服 | 采用270q重磅台产A+有机棉纱, 舒适而富有棉的醇香、 无缝滚筒织造工艺， 领口不变形的C弧蒸压双排定型技术、 |  | 件 |  |  |  |
| 1 | 小轮车竞速组 | 竞速小轮车 专业骑行长裤 | 1：人体工学剪裁贴合身体动作 2：膝部用凯夫拉纤维覆盖增强耐磨性 3：调节快扣设计便于穿脱 4：高弹速干air材质提供最佳舒适性 |  | 条 |  |  |  |
| 2 | 功率自行车 | 1:尺寸：高度: 130cm  框架宽度: 66cm  框架长度: 125cm  足迹: 145 x 66cm  2：自行车重量: 58kg  3:材质：座椅和车把茎: 不锈钢  车身材料为高负荷的腹肌塑料结构  车脚垫: 橡胶高度可调  4：电阻设置: 1 - 10 (air), 1 - 7 (magnetic)  5：阻力：空气和手动磁阻  6：信号连接：Ant+,蓝牙,ftms |  | 辆 |  |  |  |
| 3 | 比赛头盔 | 1：材质：全碳纤维外壳  2：技术:MIPS C2大脑保护装置 |  | 个 |  |  |  |
| 4 | 训练头盔 | 1：玻璃纤维外壳 2：MIPS滚动缓冲系统 3:14通道通风散热设计 4：通过ASTM F1952-DH 安全标准 |  | 个 |  |  |  |
| 5 | 护颈 | 1：锻造碳纤维轻量化本体 2：人体工学设计调整贴合躯干 3：发泡氯丁减震垫分散冲击压强 4：优秀的穿戴设计便于穿脱 |  | 个 |  |  |  |
| 6 | 护甲 | 1：PA注塑通风耐冲击外壳 2：发泡聚酯填充减震层 3：弹性绑带快速穿脱 4：智能材质抗冲击背板 |  | 件 |  |  |  |
| 7 | 护膝 | 1：网格结构提供气流和轻量级设计 2：内高冲击膝盖骨 3：锥形弹性套管 4：内置防滑区域 5：坚固的芳纶编织材料，以抵抗磨损 |  | 副 |  |  |  |
| 8 | 护肘 | 1：网格结构提供气流和轻量级设计 2：内部高冲击保护弯头帽，前臂保护延伸保护 3：锥形弹性套管，防滑内握把区 4：坚固的芳纶编织材料，以抵抗磨损 |  | 副 |  |  |  |
| 9 | 曲柄套件 | 1: 35mm超大口径7075材质轴心 2：中空锻造曲柄腿 3：BB30安装规格 |  | 套 |  |  |  |
| 10 | 车把 | 1：4130铬钼钢材质 2：外表面做防锈处理 3: 31.8变径抽管 4: 2°上翘，7°回弯 |  | 根 |  |  |  |
| 11 | 把套 | 1：铝合金双环锁装置  2：高摩擦力硅胶配方，BMX竞速优化定制花纹  3：超轻重量102克 |  | 副 |  |  |  |
| 12 | 竞赛级液压刹车套组 | 1：镁合金轻量化油缸，碳纤维把杆 2：一体锻造制动卡钳 3：钛合金轻量化刹车背板，复合烧结摩擦材料 4:油管、接头组件、五线体 5:碟刹连接座，兼容10/15mm边盖 6:小轮车专用 120mm 刹车盘 |  | 套 |  |  |  |
| 13 | 自行车V刹套装 | 1：材质：铝合金主体  2：含/S70C刹车块,16.0MM固定螺钉  3：含/90度刹车弯管,单独包装 |  | 套 |  |  |  |
| 14 | 前叉 | 1:7050航空铝制1.5锥形方向柱 2：全碳纤一体叉体 3：支持10mm/20mm前轮 |  | 根 |  |  |  |
| 15 | 车头碗组 | 1:锥形头管隐藏式碗组 2:双密封45°角接触轴承 3：支持1.5椎管/28.6直管 |  | 套 |  |  |  |
| 16 | 碳纤维车圈轮组 | 1：T700碳纤维材质车圈 2: 前轮20mm，后轮10/15/20mm规格 3：BMX专用无间隙瞬时锁紧单向机构 4：陶瓷滚珠混合轴承，双胶盖密封 5：T302高强度辐条 6：支持V刹车/碟刹 7：配套比赛级内外胎/专用飞轮片/碳纤维刹车皮或者刹车盘 8：带有后轮片15T、16T、17T |  | 副 |  |  |  |
| 17 | 铝合金车圈轮组 | 1：特种轻量铝合金双层V刹圈 2：10mm螺丝锁紧 3: 204响高密度棘轮 4：T302高强度辐条 5：带有后轮片15T、16T、17T |  | 副 |  |  |  |
| 18 | 牙盘 | 1: 7075航空铝合金材质 2: 41-50T可选 3：4孔PCD104 4: |  | 张 |  |  |  |
| 19 | 飞轮 | 1：热处理铬钼钢，表面防锈电泳 2: 14-18T规格可选 3：SHIMANO塔基规格 4:16T\*20张，17T\*5张，15T\*5张 |  | 个 |  |  |  |
| 20 | 山地锁鞋卡片 | 1：热锻合金钢材质 2：6°大偏移角增加激烈骑行稳定性 |  | 对 |  |  |  |
| 21 | 山地车锁踏-1 | 1：BMX竞速优化的高锁紧度脚踏  2：防锈铬钼钢轴心  3：优秀的重量控制和排泥性能 |  | 对 |  |  |  |
| 22 | 山地车锁踏-2 | 1：越野（SPD）锁踏；超长并且宽大的脚踏与鞋的接触面积  2：更宽的平台提升没有上锁时的稳定性和控制  3：脚踏设计可保护绑带机构  4：更纤细的轴壳体让泥土和碎屑排出更顺畅  5：含锁片SM-SH51  6:重398g  7：堆叠高度15.4mm；脚踏中心55mm。 |  | 对 |  |  |  |
| 23 | 公路锁踏 | 1：材质：轻型碳纤维复合材料主体  3：可调上锁和解锁张力设置  4：约265g重  5：含锁片SM-SH11，可选锁片SM-SH10、SM-SH12 |  | 对 |  |  |  |
| 24 | 公路鞋卡片 | 1:合金钢框架，PA包覆外壳  2：0°浮动角度 |  | 对 |  |  |  |
| 25 | 把立 | 1：22.2标准口径 2：铝合金锻造本体 3:45/50/53mm可选 |  | 个 |  |  |  |
| 26 | 链条 | 1：BMX竞速专用防脱链板 2：镂空加强轻量化 3：氮化钛表面处理 |  | 条 |  |  |  |
| 27 | 比赛外胎 | 1: BMX专用高速纹路 2:120TPI高密度编织胎帘 3：高气压版本，可折叠 |  | 条 |  |  |  |
| 28 | 比赛内胎 | 1: 0.6mm超薄超轻比赛内胎 2：法嘴/美嘴可选 |  | 条 |  |  |  |
| 29 | 训练外胎 | 1: BMX专用高速纹路 2:60TPI编织胎帘,钢线胎唇 3：耐压63PSI |  | 条 |  |  |  |
| 30 | 训练内胎 | 1: 0.8mm厚度胎壁训练内胎 2：法嘴/美嘴可选 |  | 条 |  |  |  |
| 31 | 手套 | 1：掌面为高摩擦力麂皮 2：背面为高弹力聚酯纤维，贴合动作 3：手指位压胶加强刹把把杆操控 |  | 副 |  |  |  |
| 32 | 专业山地锁鞋 | 1：材质：鞋外底为ULTREAD橡胶，中底为碳纤维复合材料，鞋面材料为微纤维合成革 + 网眼；  2：搭扣：带Li2双旋钮的BOA®系统  3：重量：293g |  | 双 |  |  |  |
| 33 | 公路锁鞋 | 1：全碳纤维钆高刚性大底 2：热压贴合超级纤维革面 3：BORA旋钮便于穿脱调整 |  | 双 |  |  |  |
| 34 | 碳纤维车架 | 1：碳纤维本体，UD磨砂表面 2: 30%刚性提升 3：1.5寸锥形头管 4: 固定式15mm后桶轴 5：隐藏式坐杆夹 6：内走线碟刹 |  | 个 |  |  |  |
| 35 | 铝合金车架 | 1：6061-T6三段液压抽管铝材 2：1.5寸锥形头管 3: 10mm螺丝/15mm桶轴兼容 4：碟刹/V刹兼容 |  | 个 |  |  |  |
| 36 | 便携式自行车小滚筒 | 1:双滚轴系统无折叠，小轮车专用； 2:轻便小巧，便于随身携带； |  | 个 |  |  |  |

**射击射箭类项目**

采购包1（射击专业运动器材装备服务）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **运动项目名称** | **名称** | **尺寸、材质、工艺要求等说明** | **所投品牌** | **单位** | **市场零售价(元)** | **供应商技术指标响应度（满足/不满足）** | **图示** |
| 1 | 手枪 | 套服 | 服装质感柔软、吸汗、保暖，工艺尺码标准、肩袖舒适、宽松。 |  | 套 |  |  |  |
| 2 | 短袖 | 服装质感柔软、吸汗、保暖，工艺尺码标准、肩袖舒适、宽松。 |  | 件 |  |  |  |
| 3 | 羽绒背心 | 服装质感柔软、吸汗、保暖，工艺尺码标准、肩袖舒适、宽松。 |  | 件 |  |  |  |
| 1 | 男子步枪 | 射击手套全指 | 材质：橡胶。全指手套，极度贴合手掌；适用于射手左手及调整目标。尺寸：M-XL。颜色：黑白拼接。 |  | 只 |  |  |  |
| 2 | 女子步枪 | 全指手套 | 材质：橡胶。全指手套，极度贴合手掌；适用于射手左手及调整目标。尺寸：XS-M。颜色：黑白拼接。 |  | 只 |  |  |  |
| 3 | 半指手套 | 材质：橡胶。全指手套，极度贴合手掌；适用于射手左手及调整目标。尺寸：XS-M。颜色：黑白拼接。 |  | 只 |  |  |  |
| 4 | 沙袋 | 材质：皮革、橡胶，跪姿支撑脚腕，防止受伤 |  | 个 |  |  |  |
| 5 | 索尔射击鞋 | 鞋跟可提高膝盖的支撑力；在立射时，后跟和中足区紧密贴合增加平衡感。码数：36-40码 |  | 双 |  |  |  |
| 6 | 男、女子步枪 | 薄左手手套 | 材质：橡胶。半指手套，极度贴合手掌；适用于射手左手及调整目标。尺寸：XS--XL。颜色：黑白拼接。 |  | 只 |  |  |  |
| 7 | 激光测试仪（配电脑） | 电子组件,激光辅助测稳定性,晃动规律 |  | 套 |  |  |  |
| 8 | 射击服 | 材质：60%聚酯，17%皮革，15%棉，3%弹性纤维，5%顶级抓地橡胶。适合左手和右手射击者穿。肘部，肩部和膝盖的胶粒采用防滑材料。 |  | 套 |  |  |  |
| 9 | 聚能训练内衣 | （太空材料）制成，48.15%聚酯纤维，48.15%热光材料和3.7%莱卡。适用于步枪。材料使用了双层设计，厚2.2mm，主要在袖子背面、肩部、胸部位置。正面有长的双滑动拉链，背面有超长拉链，保护背部。尺寸：XS-XL.颜色：黑灰缝线 |  | 套 |  |  |  |
| 10 | 聚能训练袜 | 材料：100%聚能纤维有助于提高射击训练时的身体保暖 固定动作 |  | 双 |  |  |  |
| 11 | 射击训练毛衣 | 材料：100%聚能纤维有助于提高射击训练时的身体保暖 固定动作 |  | 件 |  |  |  |
| 1 | 飞碟 | 训练包 | 防水 |  | 个 |  |  |  |
| 2 | 飞碟专业耳包 | 降低枪支噪音、保证正常通话 |  | 个 |  |  |  |
| 3 | 训练、比赛帽 | ISSF国际射联规则标准 |  | 顶 |  |  |  |
| 4 | 飞碟专业训练眼镜 | 18RHC、22N、44N、62HCW、99AR |  | 副 |  |  |  |
| 5 | 体能训练服 | 透气、弹力 |  | 件 |  |  |  |
| 6 | 训练大衣 | 加绒加厚、 防寒、防滑 |  | 件 |  |  |  |
| 7 | 体能训练服（短装） | 透气、弹力 |  | 套 |  |  |  |
| 8 | 运动队服 | 透气、弹力 |  | 套 |  |  |  |
| 9 | 体能训练鞋 | 减震、耐磨、透气 |  | 双 |  |  |  |
| 10 | 飞碟专业训练鞋 | 平稳重心、防滑 |  | 双 |  |  |  |
| 11 | 飞碟专业训练长袖 | 透气、防滑、速干 |  | 件 |  |  |  |
| 12 | 飞碟专业训练短袖 | 透气、防滑、速干 |  | 件 |  |  |  |
| 13 | 飞碟专业训练冬装长袖 | 加绒加厚、 防寒、防滑 |  | 件 |  |  |  |
| 14 | 飞碟专业训练冬装训练服（防水夹克） | 加绒加厚、防水、防寒 |  | 件 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 件 |  |  |  |

采购包2（射箭专业运动器材装备服务）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **运动项目名称** | **名称** | **尺寸、材质、工艺要求等说明** | **所投品牌** | **单位** | **市场零售价(元)** | **供应商技术指标响应度（满足/不满足）** | **图示** |
| 1 | 射箭 | 草靶 | 126\*126\*18C整体型箭靶，正方形，灰色防雨布包装，保证箭靶不穿箭，不弹箭，不伤箭。内部材质为采用熏蒸消毒的优质稻草，保证靶面的平度,使箭既易射入不受损又不易穿透或反弹、脱落。 |  | 个 |  |  |  |
| 2 | 靶架 | 移动铁靶架尺寸:高180cm×宽100cm,前支撑腿为5cm\*6cm进口松木，后支撑腿为5cm\*5cm进口松木，结实耐用不易开裂不变形，采用横孔双螺母锁紧方式组装，手摇起落式移动，方便快捷牢固。经过国家体育用品质量监督检验中心的检验，并出具合格检验检测报告。 |  | 个 |  |  |  |
| 3 | 遮靶布 | 126cm箭靶专用防雨罩牛筋布遮盖箭靶，防雨防晒，保证严密不漏雨，设计合理，搭盖方便。 |  | 个 |  |  |  |
| 4 | 靶纸 | 直径122cm(2000张)、80cm半环靶纸（1000张）双面防水防嗮，特种纸张印刷，结实耐用。经过国家体育用品质量监督检验中心的检验，并出具合格检验检测报告。经中国射箭协会鉴定比赛专用产品。 |  | 张 |  |  |  |
| 5 | 装弓专用箱 | 反曲弓箱/反曲弓箱大款选用ABS+PC拉丝材质，结实耐磨。内置箭支专用卡槽，中间有隔板设置，可以装下两套弓。 带轮子携带方便。佩戴防雨套， 不用去掉保护套就可以直接打开弓箱。赠送密码锁捆带。外观美丽，结实耐用。 |  | 个 |  |  |  |
| 6 | 防滑带 | 防滑耐磨材质，表面透气孔，吸水性好。 |  | 条 |  |  |  |
| 7 | 箭号油漆笔 | 0.7（金色、银色）0.8mm适用于箭杆粘螺旋羽毛划线，有金、银、白三种颜色 |  | 支 |  |  |  |
| 8 | 弹力带 | 拉力带35磅/拉力带30磅/25磅天然乳胶，高弹强力、不易断裂变形 |  | 条 |  |  |  |
| 9 | 弓片爱护垫 | 拉力带35磅：拉力带30磅：25磅消除弓身噪音，减少弓片和弓把的震动，有效降低射箭时震动对弓片的损坏，保护弓片。 |  | 个 |  |  |  |
| 10 | 撒放袋 | 精致高级的做工和走线，大空间容量，小配件隔层人性化。 |  | 个 |  |  |  |
| 11 | 专用风向袋 | 大红反光1.5米风向袋/1.5米红白风向袋经过高科技处理质地轻薄面料，风向飘逸。 |  | 个 |  |  |  |
| 12 | 望远镜脚架 | 空气二号炭纤维三角支架三折全碳纤维三角支架3折铝合金，便携反折设计，体积小，携带方便。 |  | 套 |  |  |  |
| 13 | 防震杆配重 | 单片、双片、4片不锈钢材料，配重宽度高达31mm，接触面积大，用力更平衡，动作更稳定。 |  | 片 |  |  |  |
| 14 | 瞄准器 | 金属前置头，带有瞄准准星。碳素瞄准器，实心式碳纤维主杆，碳素前置头印有刻度，可微调，前头采用6061铝合计，经过T8T6T4多工序处理，高硬度，高光滑度，轨道调节自如；整体精准度高。带自锁系统 |  | 个 |  |  |  |
| 15 | 箭尾 | 外套箭尾4.5/100粒/包1X箭尾，高档塑料，韧性大，不易碎 |  | 包 |  |  |  |
| 16 | 箭杆 | 410C2、450C2、500C2、550C2、600C2、650C2、700C2、500C2：内径 3.2mm，直度千分之一内，具有直径小，速度快，精度高，距离远，强度高、重量轻、穿透和抗风能力强等特点。 |  | 打 |  |  |  |
| 17 | 钨箭头 | 由三层材料组成,每支箭的重量误差范围为正负0.5格林,笔直度误差为正负0.0015英寸，使箭在飞行过程的绕度和旋转稳定提高射箭时的准度。 |  | 盒 |  |  |  |
| 18 | 羽毛 | 螺旋羽毛，反曲弓箭羽，可以更好地修正箭的飞行轨迹，提高射箭精度，符合流体力学，能加强稳定性。使用于专业比赛用，50片/包，适用碳素杆、铝合金杆。 |  | 包 |  |  |  |
| 19 | 箭台 | 右手箭台双调节系统，水平、垂直方向可靠牢固调节。双磁铁系统在每次射击后都能可靠的复位箭台支撑臂。箭台支撑臂再每次射击后都能通过双磁铁系统可靠的复位。极高的耐磨性和减少摩性，类钻石的碳涂层具有出色的减少摩擦性能，可帮助箭杆平滑顺利的通过，并减少箭速度损失以及转轴损坏 |  | 个 |  |  |  |
| 20 | 弦料 | 材质为特殊的高科技弦料加工而成，主材料为无黏涤无钠材料 |  | 卷 |  |  |  |
| 21 | 护弦线 | 缠绕护弦的专用线，颜色多种，结实耐磨。 |  | 卷 |  |  |  |
| 22 | 延伸杆 | ACSEL 5寸、4寸、contour cs5寸、4寸、MZS5寸、4寸：由7075铝制成，稳固性高。 |  | 个 |  |  |  |
| 23 | V座 | S21/45度、contour cs45度、MZS45度有效地吸收震动。通过最小化振动来增加射击一致性,创建您的完美稳定系统! |  | 个 |  |  |  |
| 24 | 防震杆 | MZS 30/12/5寸、28/11/4ACSLE 30/12/5寸、28/11/4、contour cs 30/12/5寸、/11/4平衡杆的设计通过有效地最小化弓身扭矩、减震和振动特性，使性能最大化。棒球杆设计，增加了坚固和刚性，以抑制射击期间的弓身扭矩。它们的设计和制造，以有效地减少射击过程中产生的冲击和振动。 |  | 套 |  |  |  |
| 25 | 箭侧垫 | 螺纹由优质精钢制成，弹簧由不锈钢制成，主体用阳极氧化铝制成，刻痕刻度圆柱体和阳极氧化铝制成的螺母，微型点击式弹簧张力调节装置。配有不同的柱塞及硬度不同的弹簧，可以微调任何弹簧，使柱塞与弓相匹配。 |  | 个 |  |  |  |
| 26 | 护指套 | 右手中号M码、右手平头M码、尖头M码、尖头S码、平头S头XS码右手黑色铝合金板+马臀皮L码大号平优质马皮翻毛皮，手感舒适，接触运动员手指位置，柔韧吸汗，用于勾线手指缓冲，给运动员带来优质体感。 |  | 个 |  |  |  |
| 27 | 弓把吸震 | 减震球锻造铝合金材质，增加稳定性与射击的准确度。 |  | 个 |  |  |  |
| 28 | 防震杆吸震胶 | 小手雷B34-2材质：铝和高级橡胶，全新材料，软硬适中 |  | 个 |  |  |  |
| 29 | 瞄准器吸震 | 涩谷专用、火球专用高级橡胶制作吸震性好，结实耐用。橡胶内部螺栓没有噪音。 |  | 个 |  |  |  |
| 30 | 弓把 | 专业比赛级别，最新款，铝合金弓把，右手用，整块铝CNC加工切割而成。 |  | 个 |  |  |  |
| 31 | 弓片 | 专业比赛级别，碳素弓片，碳纤维，纳米石墨烯泡沫芯，高模量碳，981高密度碳纤维，碳素材质TB，符合专业比赛要求，FITA 认证，中轴垂直，具有吸震功能。 |  | 把 |  |  |  |
| 32 | 响片 | 0.30/ 0.25：不锈钢材质，适用于英制（6-32）所有的弓把，齿轮形旋钮锁紧螺丝，钢片厚度为0.25mm/0.30mm，钢片不可弯折，声音清脆响亮。 |  | 个 |  |  |  |
| 33 | 望远镜 | 斜筒（20-40倍变焦）：1.配置：含65mm、85mm、95mm、115mm四组物镜； 2.放大倍率：25～60x和30～70x； 3.视野：可达41米～23千米及35米～19千米； 4.支架：三角支架 |  | 个 |  |  |  |
| 34 | 护胸 | XL L M码采用人体工程学设计使护胸贴合性更佳，侧面的连接松紧带能够防止射箭过程中弓弦的接触，尼龙网布透气性好。 |  | 件 |  |  |  |
| 35 | 护臂 | 右手高分子塑料制成，贴合人体手臂。符合专业比赛要求 |  | 个 |  |  |  |
| 36 | 箭壶 | 正向、侧向：高级箭壶，内置三管，带腰带，带小包。高档太空革，由数层太空革加工而成，手工编花，配备腰带、小包，加厚下底.斜插式 |  | 个 |  |  |  |
| 37 | 拔箭胶 | KSL：、伊斯顿、飞比克特殊材质,防滑设计,潮湿天气箭杆湿滑时一样保持超强的附着力，拔箭不会滑手，箭杆加油加水测试均达到良好的防滑效果，寿命较一般拔箭胶更长。 |  | 个 |  |  |  |
| 38 | 弓架 | 高弓架、低弓架高品质铝合金材质牢固稳定，性交材质U型口， 不磨损弓把漆面。人性化设计，机械化联动折叠系统， 使用便携。 |  | 个 |  |  |  |
| 39 | 划箭器 | 可以用来标记旋羽在箭杆上面的位置，箭杆直径最大是7.2mm，适用于不同长度的箭羽，红色卡子可以为箭羽的位置精准的定位，。让粘旋转羽毛更简单。 |  | 个 |  |  |  |
| 40 | 绕弦器 | 金属绕线器，材质：金属、工业塑料，重量：115g，复合反曲弓通用。 |  | 个 |  |  |  |
| 41 | 比赛防水比赛鞋 | 防水、透气、减震、耐磨 |  | 双 |  |  |  |
| 42 | 比赛长裤 | （面料：64%棉、36%聚酯纤维） |  | 件 |  |  |  |
| 43 | 比赛T恤短袖 | Polo衫（面料：64%棉、36%聚酯纤维） |  | 件 |  |  |  |
| 44 | 比赛T恤长袖 | Polo衫（面料：64%棉、36%聚酯纤维） |  | 件 |  |  |  |
| 45 | 比赛保暖背心 | 马甲毛衣背心 |  | 件 |  |  |  |
| 46 | 短袖训练服 | Polo衫（面料：64%棉、36%聚酯纤维） |  | 件 |  |  |  |
| 47 | 长袖训练服 | Polo衫（面料：64%棉、36%聚酯纤维） |  | 件 |  |  |  |
| 48 | 长袖外套 | （面料：64%棉、36%聚酯纤维） |  | 件 |  |  |  |
| 49 | 棉服 | （面料：90%棉、10%聚酯纤维） |  | 件 |  |  |  |
| 50 | 训练鞋 | 透气、减震、耐磨 |  | 双 |  |  |  |

**其他类项目**

采购包1（马术专业运动器材装备服务）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **运动项目名称** | **名称** | **尺寸、材质、工艺要求等说明** | **所投品牌** | **单位** | **市场零售价(元)** | **供应商技术指标响应度（满足/不满足）** | **图示** |
| 1 | 马术 | 训练脚包 | 外层PVC软壳，防磨加棉内里 |  | 幅 |  |  |  |
| 2 | 低头革 | 小牛皮材质 |  | 副 |  |  |  |
| 3 | 笼头（布绳） | 加绒防磨材质 |  | 副 |  |  |  |
| 4 | 苍蝇水 | 牛皮材质 |  | 瓶 |  |  |  |
| 5 | 安全气瓶 | 二氧化碳气体，38g含气量 |  | 个 |  |  |  |
| 6 | 耳罩（厚） | 耳朵处加厚设计 |  | 个 |  |  |  |
| 7 | 训练绷带（深色） | 摇粒绒材质 |  | 根 |  |  |  |
| 8 | 夜间绑腿 | 夜用绑腿垫 |  | 副 |  |  |  |
| 9 | 包脚布 | 摇粒绒材质 |  | 片 |  |  |  |
| 10 | 训练垫布(舞步) | 加厚，防滑，透气 |  | 个 |  |  |  |
| 11 | 训练垫布（障碍） | 加厚，防滑，透气 |  | 个 |  |  |  |
| 12 | 前蹄铁 | 钉蹄工具 |  | 个 |  |  |  |
| 13 | 后蹄铁 | 钉蹄工具 |  | 个 |  |  |  |
| 14 | 牛皮 | 钉蹄工具 |  | 张 |  |  |  |
| 15 | 蹄钉（铜钉 3号） | 钉蹄工具 |  | 盒 |  |  |  |
| 16 | 蹄钉（铜钉 4号） | 钉蹄工具 |  | 盒 |  |  |  |
| 17 | 蹄钉（铜钉 5号） | 钉蹄工具 |  | 盒 |  |  |  |
| 18 | 上海蹄钉（4号） | 钉蹄工具 |  | 盒 |  |  |  |
| 19 | 上海蹄钉（5号） | 钉蹄工具 |  | 盒 |  |  |  |
| 20 | 剪钉钳 | 钉蹄工具 |  | 把 |  |  |  |
| 21 | 卸钉钳 | 钉蹄工具 |  | 把 |  |  |  |
| 22 | 蹄钉锤 | 钉蹄工具 |  | 把 |  |  |  |
| 23 | 钉蹄围裙 | 钉蹄工具 |  | 条 |  |  |  |
| 24 | 水 勒 | 小牛皮材质 |  | 条 |  |  |  |
| 25 | 衔铁（舞步） | 不锈钢材质 |  | 个 |  |  |  |
| 26 | 衔铁（舞步）H | 不锈钢材质 |  | 个 |  |  |  |
| 27 | 特殊口衔 | 不锈钢材质 |  | 个 |  |  |  |
| 28 | 蹬带（棕、黑各半） | 小牛皮材质 |  | 个 |  |  |  |
| 29 | 越野脚包 | TPU外层材质，EVA中层材质，防磨内层材质 |  | 组 |  |  |  |
| 30 | 障碍脚包 | TPU外层材质，EVA中层材质，防磨内层材质 |  | 组 |  |  |  |
| 31 | 布缰（黑色） | 织带材质 |  | 副 |  |  |  |
| 32 | 肚带（障碍） | 小牛皮材质，宽护胸板 |  | 条 |  |  |  |
| 33 | 肚带（舞步） | 小牛皮材质 |  | 条 |  |  |  |
| 34 | 马衣（冬季保暖） | 150g加棉，600D防水 |  | 件 |  |  |  |
| 35 | 马衣（夏季防蝇） | 防蚊透气，结实耐用 |  | 件 |  |  |  |
| 36 | 马刺带（黑色） | 牛皮材质 |  | 根 |  |  |  |
| 37 | 副缰 | 编织尼龙绳+牛皮材质组合 |  | 副 |  |  |  |
| 38 | 脚蹬 | 安全脚蹬，脚蹬侧面可打开，钛合金材质 |  | 对 |  |  |  |
| 39 | 马蹄面胶（大支装） | 钉蹄工具 |  | 支 |  |  |  |
| 40 | 马蹄调整胶 | 钉蹄工具 |  | 支 |  |  |  |
| 41 | 护蹄膏 | 钉蹄工具 |  | 盒 |  |  |  |
| 42 | 补蹄油灰 | 钉蹄工具 |  | 盒 |  |  |  |
| 43 | 马蹄锉 | 钉蹄工具 |  | 把 |  |  |  |
| 44 | 单面刀 | 钉蹄工具 |  | 把 |  |  |  |
| 45 | 双面刀 | 钉蹄工具 |  | 把 |  |  |  |
| 46 | 普通比赛马裤 | 硅胶防滑，双层针织复合布 |  | 条 |  |  |  |
| 47 | 训练马裤 | 硅胶防滑，梭织布，结实耐用 |  | 条 |  |  |  |
| 48 | 训练专用T恤 | 吸汗 速干 透气 |  | 件 |  |  |  |
| 49 | 训练手套 | 防滑 透气 |  | 对 |  |  |  |
| 50 | 比赛T恤（白领） | 吸汗 速干 透气 |  | 件 |  |  |  |
| 51 | 训练长靴 | 牛皮材质 |  | 对 |  |  |  |
| 52 | 比赛手套 | 顶级合成纤维 |  | 对 |  |  |  |
| 53 | 训练头盔 | ABS盔体，符合FEI规则，CE，ASTM，SEI等认证标准，0最高级防震指数 |  | 顶 |  |  |  |
| 54 | 马鞍（舞步） | 鞍座型号：25。小牛皮材质+塑料合成鞍骨。尺寸：16.5N，17N，17.5N，18N。 |  | 个 |  |  |  |
| 55 | 马靴（舞步） | 紧密接触的剪裁和贴合性，为马术运动设计的高质量牛皮材质 |  | 双 |  |  |  |

采购包2（五项攀岩专业运动器材装备服务）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **运动项目名称** | **名称** | **尺寸、材质、工艺要求等说明** | **所投品牌** | **单位** | **市场零售价(元)** | **供应商技术指标响应度（满足/不满足）** | **图示** |
| 1 | 五项 | 马术障碍长靴 | 牛第一层皮制作 |  | 双 |  |  |  |
| 2 | 训练马裤 | 国产面料，92%氨纶，8%弹力纤维 |  | 件 |  |  |  |
| 3 | 比赛马裤 | 采用耐高温硅胶设计，安全防滑，高弹力裤脚，方便穿马靴和马裤 |  | 件 |  |  |  |
| 4 | 马术手套 | 超纤制作。 |  | 双 |  |  |  |
| 5 | 马术头盔 | 经典烤漆工艺打造盔面，盔体轻便，穿戴感更好,抗过敏下颌带，加上高强的固定性，带来更好的使用感 |  | 个 |  |  |  |
| 6 | 障碍赛马鞭 | 玻璃钢芯，尼龙编制表面材料，障碍标准 |  | 副 |  |  |  |
| 7 | 障碍赛马刺 | 不锈钢材质，马刺加皮条防磨 |  | 副 |  |  |  |
| 8 | 男女短衬衫（含领结领带） | 专业马术训练比赛，立领速干弹力面料，快干透气 |  | 件 |  |  |  |
| 9 | 男女骑士礼服 | 符合国际五项联盟竞赛要求 |  | 件 |  |  |  |
| 10 | 障碍赛缰绳 | 优质牛皮制作，手感舒适。 |  | 件 |  |  |  |
| 11 | 障碍赛马鞍 | 符合国际五项联盟竞赛要求 |  | 盘 |  |  |  |
| 12 | 泳衣（比赛） | 材质好 不易掉线 一等品 同一款式 二维码印制牢固且不易掉色 XS码：50 S码：70 M码30（国际泳盟标识） |  | 件 |  |  |  |
| 13 | 泳裤（比赛） | 材质好，不易掉线 一等品 同一款式 二维码印制牢固且不易掉色 S码：40 M码：100 L码：40（国际游联标识） |  | 件 |  |  |  |
| 14 | 防雾透镜（泳镜） | 防雾 坚固耐用一等品 同一款式 |  | 副 |  |  |  |
| 15 | 游泳帽 | 材质好 一等品 不易变形 |  | 只 |  |  |  |
| 16 | 精工秒表 | 300道，百分之一秒，10米防水 |  | 只 |  |  |  |
| 17 | 击剑比赛裁判器 | 尺寸: 56x23,5x9cm. - 重量: 2kg. . 支持FIE 比赛 适合任何比赛,. 适合三种剑种 花剑 佩剑 重剑 赠送无线遥控器和电源线 |  | 台 |  |  |  |
| 18 | 拖线盘 | 34\*34\*4.8cm重 4.8KG，外壳位高分子塑料，能与所有裁判器连接和匹配，最大伸缩距离25米符合国际剑联标准，在国内、省内大赛使用过的品牌 |  | 台 |  |  |  |
| 19 | 重剑手线 | 由整体簧片组成，3x70支的低压导线连接。 |  | 根 |  |  |  |
| 20 | FIE护板 | 材料：PVC+EVA，规格：XS,S,M,L,性能: 外表平整，适合人体造形，穿着舒适,符合国际击剑认证 |  | 只 |  |  |  |
| 21 | 护脚 | 超细纤维中增强聚氨酯；55%尼龙，45%树脂 |  | 只 |  |  |  |
| 22 | 护袖 | 超细纤维中增强聚氨酯；55%尼龙，45%树脂 |  | 双 |  |  |  |
| 23 | 比赛服三件套 | 高性能聚酯纤维，舒适，透气性好，美观，达到800N，符合国际击剑标准。 |  | 套 |  |  |  |
| 24 | 手套 | 高性能聚酯纤维，耐磨，美观.符合国际击剑标准。 |  | 只 |  |  |  |
| 25 | 电重剑 | 基本参数：总长1050毫米，剑头触头直径8毫米，剑头触头倒角0.5×45°，护手盘直径135毫米，深50毫米，偏心度35°，手线长1800毫米，总重量小于750克。主要原材料：剑条—马拉金钢；剑头—铬钢；护手盘—铝合金；弹簧—琴钢丝；插座支架—不锈钢。技术指标： 1.剑头触点灵敏；在任意角度刺中能回路（亮彩灯）； 2. 剑条弯曲成90°弧形，去除压力能恢复原状； 3.剑头外壳与套筒配合，活动润滑，无阻滞现象；4.剑条截成为三角形，剑条外形成流线形；5.剑条韧性：45~70毫米； 6.剑头压缩活动范围：800~950克； 7.剑头压缩活动范围：1.5~1.8毫米，导能间隙小于0.5； 8. 外观：无明显锈迹和缺陷， 符合国际击剑论证。 |  | 把 |  |  |  |
| 26 | 重剑剑条 | 基本参数：总长900毫米，剑头触头直径8毫米，剑头触头倒角0.5×45°。主要原材料：剑条—马拉金钢；剑头—铬钢；技术指标： 1.剑头触点灵敏；在任意角度刺中能回路（亮彩灯）；2. 剑条弯曲成90°弧形，去除压力能恢复原状；3.剑头外壳与套筒配合，活动润滑，无阻滞现象；4.剑条截成为三角形，剑条外形成流线形；5.剑条韧性：45~70毫米； 6.剑头压缩活动范围：800~950克；7.剑头压缩活动范围：1.5~1.8毫米，导能间隙小于0.5；8. 外观：无明显锈迹和缺陷，符合国际击剑论证。 |  | 根 |  |  |  |
| 27 | 重剑面罩 | 成分：金属网格100%V4A, A3钢材。 护舌：75%聚乙烯 25%聚酯纤维。符合国际击剑认证 |  | 只 |  |  |  |
| 28 | 击剑鞋 | 击剑鞋邦面材质：反毛皮/真皮/网布；衬里和内垫：纺织品+EVA;外底：Rubber+EVA |  | 双 |  |  |  |
| 29 | 击剑袜 | 材料：全棉制品,舒适透气。 |  | 双 |  |  |  |
| 30 | 快速泳裤（比赛） | 氯丁橡胶，国际泳联认证 |  | 件 |  |  |  |
| 31 | 快速泳衣（比赛） | 氯丁橡胶，国际泳联认证 |  | 件 |  |  |  |
| 32 | 跑步钉鞋（比赛） | 质量好，经运动员试用合适；固定效果好 |  | 双 |  |  |  |
| 33 | 比赛越野跑鞋 | 质量好，经运动员试用合适；固定效果好 |  | 双 |  |  |  |
| 34 | 田径跑步服 | 吸汗、透气、速干 |  | 件 |  |  |  |
| 35 | 冬季紧身长裤（训练） | 超细纤维 干爽舒适 透气质轻 速干 |  | 件 |  |  |  |
| 36 | 冬季训练风雨衣 | 超细纤维 干爽舒适 透气质轻 速干 |  | 件 |  |  |  |
| 37 | 900N比赛服三件套 | 主料：超强聚酯纤维，舒适，透气性好，美观。达到800N |  | 套 |  |  |  |
| 38 | 防锈电重剑 | 基本参数：总长1050毫米，剑头触头直径8毫米，剑头触头倒角0.5×45°，护手盘直径135毫米，深50毫米，偏心度35°，手线长1800毫米，总重量小于750克。主要原材料：剑条—弹簧钢；剑头—铬钢；护手盘—铝合金；弹簧—琴钢丝；插座支架—黄铜。技术指标： 1.剑头触点灵敏；在任意角度刺中能回路（亮彩灯）； 2. 剑条弯曲成90°弧形，去除压力能恢复原状； 3.剑头外壳与套筒配合，活动润滑，无阻滞现象；4.剑条截成为三角形，剑条外形成流线形；5.剑条韧性：45~70毫米； 6.剑头压缩活动范围：800~950克； 7.剑头压缩活动范围：1.5~1.8毫米，导能间隙小于0.5； 8. 外观：无明显锈迹和缺陷。 |  | 把 |  |  |  |
| 39 | 防锈电重剑剑条 | 基本参数：总长900毫米，剑头触头直径8毫米，剑头触头倒角0.5×45°。主要原材料：剑条—弹簧钢；剑头—铬钢；技术指标： 1.剑头触点灵敏；在任意角度刺中能回路（亮彩灯）；2. 剑条弯曲成90°弧形，去除压力能恢复原状；3.剑头外壳与套筒配合，活动润滑，无阻滞现象；4.剑条截成为三角形，剑条外形成流线形；5.剑条韧性：45~70毫米； 6.剑头压缩活动范围：800~950克；7.剑头压缩活动范围：1.5~1.8毫米，导能间隙小于0.5；8. 外观：无明显锈迹和缺陷。 |  | 根 |  |  |  |
| 40 | 1800N重剑面罩 | 成分：金属网格100%V4A, A3钢材。 护舌：75%聚乙烯 25%聚酯纤维。符合中国击剑协会1800N认证 |  | 只 |  |  |  |
| 41 | 重剑手线 | 由整体簧片组成，3x70支的低压导线连接。 |  | 根 |  |  |  |
| 42 | 障碍赛服装（比赛） | 采用轻质、透气、吸汗的合成材料，如聚脂纤维等 |  | 套 |  |  |  |
| 43 | 障碍赛手套（比赛） | 露指，适合运动员的手型，具有较强防滑和防护作用 |  | 套 |  |  |  |
| 1 | 攀岩 | 超轻安全带 | 1.尺寸：均码 2.材质：涤纶丝、尼龙 3.重量：100-145g 3.功能：超轻，舒适贴身，耐磨，满足专业运动队训练比赛要求 |  | 条 |  |  |  |
| 2 | 全能镁粉 | 1.尺寸：均码 2.材质：碳酸镁 3.功能：防滑增加摩擦，粉细，粘手性好，满足专业运动队训练比赛要求 |  | 包 |  |  |  |
| 3 | 速度攀岩鞋 | 1.尺寸：均码 2.材质：vibram橡胶 3.重量：100-300g 3.功能：防滑，耐磨，支撑，平衡，抗冲击，轻便，包裹性好，满足专业运动队训练比赛要求 |  | 双 |  |  |  |
| 4 | 全能攀岩鞋 | 1.尺寸：均码 2.材质：vibram橡胶  3.重量：100-300g 4.功能：防滑，耐磨，支撑，平衡，抗冲击，轻便，包裹性好，满足专业运动队训练比赛要求 |  | 双 |  |  |  |
| 5 | 动力绳 | 1.尺寸：直径：9.8 mm 长度 100M 2.材质： 3.重量：每米重量：约65g 4.功能：极限坠落次数：9/动态延展率：35 %/静态延展率：7.9%/新绳最大冲击力：9.1 kN/绳皮滑动率：0.1%/： 5.认证CE 1019 • EN 892 • UIAA |  | 条 |  |  |  |
| 6 | 静力绳 | 1.尺寸：直径：9 mm 长度 100M 2.材质：PA/绳芯绳皮占比：59/41% 3.重量：每米重量：约54克 4.功能：直径：9 mm/承受拉力：24.4kN/打结拉力：13.6 kN/静态延展率：3.3%/缩水率：0.5%/极限冲坠次数＞15 / g/m绳皮滑动率：-0.1%/打结系数：0.7/首次冲击力：4.2kN/材质： 5.CE 1019 • EN 1891 B • UIAA |  | 条 |  |  |  |
| 7 | 辅绳 | 1.尺寸：直径：6 mm 2.材质：Polyamide  3.重量：每米重量：约23 g 4 功能 承受拉力：9 kN 5.认证.ce1019 • EN 564 |  | 米 |  |  |  |
| 8 | 快挂 | 1.尺寸：扁带长度：16cm 2.重量：99g 锁扣开口大小：21 mm 3:材质：轻合金 4.功能：纵向拉力：26 kN/横向拉力：8 kN/开口拉力：11 kN/锁门开口：21mm 扁带拉力：22KN/材质：尼龙 5.认证：CE 1019 • EN 12275 • EN 566•UIAA |  | 个 |  |  |  |
| 9 | 万向结 | 1.尺寸：均码 2.重量： 91 g  3.材质：轴承: 滚珠 4.功能：滚珠转动 顺滑转动对称形状 易于拆装。工作拉力: 4 kN 断裂拉力: 22 kN 5.认证：CE 0321 EN 354 |  | 个 |  |  |  |
| 10 | 滑轮 | 1.尺寸：均码 2.重量：276g  3.材质：铝合金 轴：不锈钢 4.功能：工作负荷：2×3kN，最大绳索直径：13mm静力绳和动力绳 强度：32kN 大直径滑轮提供94%的效率 5.认证： EN 12278 UIAA |  | 个 |  |  |  |
| 11 | 扁带 | 1.尺寸：宽11MM 长120CM 2.重量：5-20g  3.材质：dyneema 4.功能：工断裂拉力：22kN 防水 5.认证： CE 1019 • EN 565 • UIAA |  | 根 |  |  |  |
| 12 | 分力板 | 1.尺寸：厚度： 7 mm 2.重量：145 g 3.材质：合金 4.功能：工断裂拉力：上3孔下5孔合理分布，表面耐磨涂层，承受拉力50 kN 5.认证： CE 1019 UIAA |  | 个 |  |  |  |
| 13 | 全能攀岩指力条、木方块 | 1.尺寸：均码，每一套尺寸大小不同 2.材质：木质 3.重量：0.5-2.0kg 4.功能：韧性强，不易损坏，多样化、样式多，使用周期长，安全系数高，满足专业运动队训练、专项测试要求 |  | 套 |  |  |  |
| 14 | 全能攀岩造型、岩点-1 | 1.尺寸：均码，每一套尺寸大小不同 2.材质：硬质树脂加天然骨料 3.重量：1.5-2.5kg 4.功能：韧性强，不易损坏，多样化、样式多，使用周期长，安全系数高，满足专业运动队训练比赛要求 |  | 套/个 |  |  |  |
| 15 | 全能攀岩造型、岩点-2 | 1.尺寸：均码，每一套尺寸大小不同 2.材质：硬质聚氨酯材料、聚酯树脂加天然骨料、树脂加玻璃纤维布、木质采用EO级高温叠压板 3.重量：1.5-2.5kg 4.功能：韧性强，不易损坏，多样化、形状多，安装轻便，使用周期长，安全系数高，满足专业运动队训练比赛要求 |  | 套/个 |  |  |  |
| 16 | 长袖比赛、训练服 | 1.尺寸：均码，根据个人尺寸定制 2.材质：聚酯纤维 3.重量：54-100g 4.功能：速干，轻、播、弹性足，不易损坏，舒适度很高，满足专业运动队训练比赛要求 |  | 套 |  |  |  |
| 17 | 短袖比赛、训练服 | 1.尺寸：均码，根据个人尺寸定制 2.材质：聚酯纤维 3.重量：54-100g 4.功能：速干，轻、播、弹性足，不易损坏，舒适度很高，满足专业运动队训练比赛要求 |  | 套 |  |  |  |
| 18 | VBT设备 | 便携，重量便于外出 .电池续航50小时，线性传感器，直接测量时间、位移及角度， .行程范围3.66米，最大识别速度6.5m/ s ，满足各种使用需求.每秒100次数据采集，距离精度0.3毫米，角分辨率0.1°，保证数据精准性.带有磁吸功能的橡胶减震底座，兼容地面与训练架等不同安装位置 ．磁性吸附绑带，便于快速连接使用 ．可拆卸的线性角度传感器，维修和清洁更加简便 |  | 套 |  |  |  |
| 19 | 速度镁粉 | 1.尺寸：均码 2.材质： 碳酸镁（镁粉块） 3.功能：防滑增加摩擦，舒适吸汗，粉末细腻，粘手性好，满足专业运动队训练比赛要求 |  | 包 |  |  |  |

**冬季项目类**

采购包1（冬季项目专业运动器材装备服务）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **运动项目名称** | **名称** | **尺寸、材质、工艺要求等说明** | **所投品牌** | **单位** | **市场零售价(元)** | **供应商技术指标响应度（满足/不满足）** | **图示** |
| 1 | 冬季项目 | 自由式雪板 | 1、尺码：约177cm、约172cm 2、固定器：原厂配套，滑轨式双向可调节 |  | 副 |  |  |  |
| 2 | 跳台雪板 | 1、尺码：160-165cm 2、板重：约2150g 3、侧切：119-66-104 4、回旋半径：约13m 5、固定器：原厂配套，滑轨式双向可调节 |  | 副 |  |  |  |
| 3 | 跳台雪蜡 | 1、温度：-8度至-14度 2、克重:约100g |  | 套 |  |  |  |
| 4 | 跳台蹦床 | 直径1m以上 |  | 台 |  |  |  |
| 5 | 跳台修板工具 | 定制 |  | 套 |  |  |  |
| 6 | 跳台脱离器 | 1、雪扒宽度：75  2、雪扒宽度：75 |  | 套 |  |  |  |
| 7 | 跳台雪包 | 1、容积：约3PAIRS/210cm 2、尺寸：约2150\*360\*225cm 3、重量：约5.71KG |  | 个 |  |  |  |
| 8 | 羽绒服 | 保暖、耐磨、超轻，鹅绒、充绒量250g（含）以上 |  | 件 |  |  |  |
| 9 | 羽绒马甲 | 保暖、耐磨、超轻，鹅绒、充绒量250g（含）以上 |  | 件 |  |  |  |
| 10 | 运动长袖套装 | 长袖上衣开衫，长裤，适合运动，针织运动套，60％以上棉 |  | 套 |  |  |  |
| 11 | 运动鞋 | 轻便，适合运动跑步，防滑，护踝 |  | 双 |  |  |  |
| 12 | 运动背包 | 织物，双肩，规格30\*15\*40（含）以上 |  | 个 |  |  |  |
| 13 | 运动短袖套装 | 运动短袖短裤，适合运动，针织运动套，60％以上棉 |  | 套 |  |  |  |
| 14 | 自由式雪服 | 1、面料：锦纶90%+氨纶10% 2、尺码：S-XL 3、产品科技：发热中棉结合羽绒、莱卡弹力纱线、后背流线型设计、防风防雨 |  | 套 |  |  |  |
| 15 | 自由式雪鞋 | 1、滑雪鞋：K2  2、鞋码：25.5；24.5 3、硬度：90 |  | 双 |  |  |  |
| 16 | 自由式头盔 | 1、技术特质：碳纤维IMPACTS 2、重量：约530g 3、里料：多重防护海绵、天鹅绒内衬 |  | 个 |  |  |  |
| 17 | 自由式雪镜 | 1、镜片材质：POLYCARBONATE 2、镜框材质：记忆塑料 3、版型：标准 4、镜片技术：高清晰度光学技术、抗冲击保护、铱镀膜工艺、F3防雾涂层双重镜片、谱锐智技术 |  | 个 |  |  |  |
| 18 | 跳台雪鞋 | 1、滑雪鞋：K2  2、鞋码：25.5；24.5；23.5；26.0 3、硬度：90 |  | 双 |  |  |  |
| 19 | 跳台连身服 | 定制 |  | 套 |  |  |  |
| 20 | 跳台头盔 | 1、技术特质：碳纤维IMPACTS 2、重量：约530g 3、外壳：ABS 4、里料：多重防护海绵、天鹅绒内衬 5、佩戴方式：优质材质插扣 |  | 个 |  |  |  |
| 21 | 跳台雪镜 | 1、镜片材质：POLYCARBONATE 2、镜框材质：记忆塑料 3、版型：标准 4、镜片技术：高清晰度光学技术、抗冲击保护、铱镀膜工艺、F3防雾涂层双重镜片、谱锐智技术 5、镜框科技：高科技记忆材料、防滑胶带、三层摇粒绒、快速更换镜片 |  | 个 |  |  |  |
| 22 | 跳台滑行手套 | 1、颜色：红黑 2、结构：五指结构 3、膜料：Xx Waterprood Membrance 4、外料:手背羊皮、手掌鲨鱼技术设计 5、里料：微本伯格铜铵丝内衬100%PES 6、填充：PRIMALOFT |  | 副 |  |  |  |
| 23 | 跳台连身服内衣 | 定制 |  | 套 |  |  |  |
| 24 | 跳台雪服 | 1、面料：锦纶90%+氨纶10% 2、尺码：S-XL 3、产品科技：发热中棉结合羽绒、莱卡弹力纱线、后背流线型设计、防风防雨 |  | 件 |  |  |  |

1. **调研问卷**

**调研问卷**

**1.本项目的商务和技术需求是否能够满足，如不能，是何种原因？**

**2.贵公司是生产厂家（制造商）还是经销（代理）商？**

**3.贵公司生产或经销（代理）过哪些体育训练器材品牌或品类？**

**4.贵公司企业规模（大、中、小、小微或其它）？**

**5.贵公司国民经济行业分类（如：工业、批发、零售业等）？**

**6.贵公司销售的品牌体育训练器械是否曾经为专业运动队或体育类大型赛事提供器械？**

**7.是否满足急需器材的配送不应超过24小时，一般器材的配送不应超过3天，最长不超过5天的要求。定制类产品交货时间已双方协商为准。**

**8.是否满足质保期内供应商对所提供器材提供三包服务（即保修、包退、包换），供应商（承诺中标后）须有售后服务人员常驻广州，并且供应商须在接到甲方电话通知后4小时内响应，并且于12小时内派售后服务人员到达现场提供响应服务及解决方案的要求？**

**9.可能涉及的相关法律法规、行业标准**

**10.贵司对供货的退换率最大能承担的比例是多少**

**11.贵司的配送能力或配送方案**

**12.详细的售后服务方案**

**13.本项目的技术指标及商务指标是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？**

**14.有何其他意见和建议？**

供应商名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

1. **同类采购项目业绩一览表**

**同类采购项目业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用户单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 中标总金额（万元） | 单位联系人及电话 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：供应商应针对本次采购项目提供公司同类服务项目历史成交信息，如有应附上相关合同或成交证明材料并加盖公章）。

1. **相关企业资质和获奖证书**

**相关企业资质和获奖证书**